Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ535-06/261
					ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проведение процедуры закупки по поставке, монтажу и
 пусконаладочным работам гладильного каландра.

Ширина зоны глажения     не менее 1800 мм
Производительность           не менее 50 кг/час
Вид обогрева - электрический
Диаметр обогреваемого цилиндра   не менее 414 мм
Цилиндр – хромированное покрытие
Температура поверхности глажения    80-180 гр. С (регулируемая)
Время подогрева до рабочей температуры – не более 20 мин.
Скорость глажения – 1-6 м/мин.
Номинальная мощность:
Нагрева – не более 25,2 кВт
Электродвигателя вентилятора – не более 0,37 кВт
Электродвигателя привода – не более  0,37 кВт
Габаритные размеры:
Длина (глубина) – не более 1025 мм 
Ширина – не более 2330 мм 
Высота – не более 1225 мм
[bookmark: _GoBack]Масса – не более 600 кг
Комплектация - вентилятор
Напряжение электросети – 380 В
Установка на имеющийся фундамент размером 2970х1000 мм.
Электро кабель подведен. Автомат установлен. Вентиляция подведена.

Гарантия не менее 2 лет c момента ввода в эксплуатацию.

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 



