
                                                                                                   Приложение 1
Лот №1

1.Соcтав (комплектация) медицинского оборудования: 
	№
	Наименование
	Количество на 1 комплект

	1.
	Устройство для очистки каналов эндоскопа
	1 шт.

	1.1.
	Блок управления с внешней помпой
	1 шт.

	1.2.
	Кронштейн
	1 шт.

	1.3.
	Блок питания
	1 шт.

	1.4.
	Сетевой шнур
	1 шт.

	1.5.
	Трубка соединительная для подачи жидкости
	1 шт.

	1.6.
	Трубка соединительная для забора жидкости
	1 шт.

	1.7.
	Переходная трубка подачи
	15 шт.

	1.8.
	Соединительная трубка для подключения к каналам эндоскопа
	1 шт.

	1.9.
	Соединительная трубка
	1 шт.

	1.10.
	Коннектор-Y
	6 шт.

	1.11.
	Коннектор
	2 шт.



2.Технические требования:
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Базовые параметры

	2.1.
	Устройство для очистки каналов эндоскопа:

	2.1.1.
	Блок управления с внешней помпой («D-FREE» 01, «D-
FREE» 01-РЕ или аналог)	
	ВхШхГ: 100±10х200±20х160±10мм

	2.1.2.
	Кронштейн
	ВхШхГ: 256±10мм X 195±19мм X 117±10мм

	2.1.5.
	Трубка соединительная для подачи жидкости
	 Длина: 1500±10 мм, внешний диаметр: 6±0,5 мм, внутренний диаметр: 3±0,5 мм

	2.1.6.
	Трубка соединительная для забора жидкости
	Длина: 1000±20 мм, внешний диаметр: 7±0,5 мм, внутренний диаметр: 4±0,5 мм


	2.1.7.
	Переходная трубка подачи
	Длина: 200±10 мм, внешний диаметр: 7±0,5 мм, внутренний диаметр: 4±0,5 мм

	2.1.8.
	Соединительная трубка для подключения к каналам эндоскопа
	Длина: 200±10 мм, внешний диаметр: 6±0,5 мм, внутренний диаметр: 3±0,5 мм

	2.1.9 .
	Соединительная трубка
	Длина: 100±10 мм, внешний диаметр: 6±0,5 мм, внутренний диаметр: 3±0,5 мм

	2.1.10.
	Коннектор-Y
	 ВхШхГ: 25±2мм х 35±3мм х 7±0,5мм

	2.1.11.
	Коннектор
	ВхШхГ: 49±2мм х 8±0,5мм х 8±0,5мм

	2. 2.
	Встроенный таймер на  99 мин., не менее 
	Наличие

	2.3.
	Возможность осуществления продувки каналов 
	Наличие

	2.4.
	Функция памяти режима, установленного перед выключением питания устройства
	 Наличие

	2.5.
	Возможность применения с любыми моющими средствами 
	Наличие

	2.6.
	Возможность применения со средствами для дезинфекции высокого уровня
	Наличие
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