Техническое задание :

Лот №1 - Наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape
	24 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение – соблюдение регламента эксплуатации, дезинфекции и асептического хранения эндоскопов после ДВУ;
	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	наборы для очистки и дезинфекции видеоэндоскопов Sonoscape
	Комплект адаптеров и соединительных трубок для очистки и дезинфекции эндоскопов -оригинальное изделие от производителя эндоскопов или полный аналог с документальным подтверждением совместимости с видеогастро- и колоноскопами Sonoscape.550 серии.
Материал устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств - подтверждение Многоразового использования
Возможность проведения Дезинфекции высокого уровня –инструкция на русском языке с указанием вида и рекомендованных режимов 
Комплектность (1 комплект):
1 система для промывки каналов, артикул 3602—00521 или полный аналог
2комплект заглушек для промывки, артикул 3602—03300 или полный аналог
3	трубка-адаптер для ирригационного канала 3602—01200 или полный аналог
4	трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) 3602—00686 или полный аналог



Лот №2 - Емкости для подачи воды для видеостойки Sonoscape

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Емкости для подачи воды  Sonoscape
	12 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение – соблюдение регламента эксплуатации, дезинфекции и асептического хранения эндоскопов после ДВУ;
	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	емкости для подачи воды  Sonoscape
	оригинальное изделие от производителя эндоскопов или полный аналог водного контейнера модель WT-643 с документальным подтверждением совместимости с видеопроцессором, видеогастро- и колоноскопами Sonoscape.550 серии Рабочая емкость не менее 250мл
Крышка с коннектором для соединения с видеопроцессором и эндоскопом -наличие
Материал- апирогенная медицинская пластмасса Устойчивость к обработке химическими моющими дезинфицирующими средствами
Возможность паровоздушной стерилизации (автоклавирова-ние) -документальное подтверждение -инструкция с указанием режимов



Лот №3 - Банка с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Банка с крышкой
	6 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-
ческих медицинских вмешательств;

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	Банка с крышкой
	Совместимость с эндоскопической ирригационной помпы Endomate Pump -полная
Оригинальное изделие от производителя или полный аналог Материал -полипропилен или аналоги Объем 1000мл Мерная шкала -наличие Навинчивающаяся крышка -наличие
Центральное отверстие по диаметру поставляемого шланга -соответствие
Автоклавируемая с указанием допустимого режима Многоразового использования



Лот №4 - Соединительный шланг с фитингом

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Соединительный шланг с фитингом
	6 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-
ческих медицинских вмешательств;

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	Соединительный шланг с фитингом
	Совместимость с банкой от ирригационной помпы Endomate Pump -полная
Материал -силикон Длина не менее 160см Наружный диаметр 0,6см

Соединительные фитинги типа Luer Lock -наличие Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима
Многоразового использования



Лот №5 - Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon
	6 шт.



2. Технические требования:
2.1. Назначение - ирригация слизистой желудочно-кишечного тракта при проведении эндоскопи-
ческих медицинских вмешательств;

	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	2.2.
	Соединительный адаптер Wfterjet для эндоскопов Fuiinon
	Совместимость с заказываемыми шлангами - полная Совместимость с клапаном jet канала видеоэдоскопов Pentax Возможность стерилизации с указанием допустимого метода и режима
Многоразового использования
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