Приложение 1
Система видеонаблюдения и
система контроля и управления доступом

1. Перечень обслуживаемого оборудования:

а) система видеонаблюдения:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	кол- во (шт.)

	
	Здание
	

	1
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; КОЛИЧЕСТВО СЕНСОРОВ: 3;
РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОГО СЕНСОРА: 2048 (Г) X 1536 (В) 
9W-H3-3MH-DO1-B
	13

	2
	ПАНОРАМНАЯ КАМЕРА С ТРЕМЯ СЕНСОРАМИ;
РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОГО СЕНСОРА: 2048 X 1536
9W-H3-3MH-DP1-B
	1

	3
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1280 (Г) X 720 (В) 1.0C-H4A-D1-IR
	19

	4
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920 (Г) X 1080 (В) 2.0C-H4A-D1-IR
	5

	5
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048 (Г) X 1536 (B) 3.0C-H4A-D1-IR
	28

	6
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 (Г) X 1944 (В) 5.0L-H4A-D1-IR
	7

	7
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 3840 (Г) X 2160 (В) 8.0-H4A-D1-IR
	12

	8
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; КОЛИЧЕСТВО СЕНСОРОВ: 4;
РАЗРЕШЕНИЕ ОДНОГО СЕНСОРА: 2048 (Г) X 1536 (В) 
12W-H3-4MH-DO1-B
	7

	9
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2000 (Г) X 2000 (В) 6.0L-H4F-DO1-IR
	2

	10
	КУПОЛЬНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2000 (Г) X 2000 (В) 6.0L-H4F-DO1-IR
	6

	11
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920 (Г) X 1080 (В) 2.0С-Н4А-В1
	2

	12
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048 (Г) X 1536 (В) 3.0С-Н4А-В1
	1

	13
	Поворотно-наклонная цифровая система позиционирования UCHD2FUAZ00A
	4

	14
	Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения; USB ключ 1L-HD-LP-100
	1

	15
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920X1080
2.0-НЗ-В1
	1

	16
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048 (Г) X 1536 (В) 3.0C-H4A-BO1-IR
	10

	17
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 (Г) X 1944 (В) 5.0L-H4A-BO1-IR
	5

	18
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 3840 (Г) X 2160 (В) 8.0-H4A-BO1-IR
	8

	19
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА TCP/IP ПО КАБЕЛЮ ВИТОЙ ПАРЫ VLS-1P-C
	8

	20
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА TCP/IP ПО КАБЕЛЮ ВИТОЙ ПАРЫ VLS-1P-B
	8

	21
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 48V 929126
	29

	22
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 24VAC 953201
	5

	23
	Блок питания; выходное напряжение: 24 VAC при 12.5 А или 28 VAC при 10А WayPoint30AU
	5

	
	Периметр
	

	1
	Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения; USB ключ 1L-HD-LP-100
	1

	2
	Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения (комплект на 3 полосы) 1L-HD-LP-75
	3

	3
	Устройство распознавания светоотражающих автомобильных номеров на 1 полосу, программное обеспечение для автоматического распознавания номеров на 1 полосе движения; USB ключ 1L-HD-LP-50
	1

	4
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 1920X1080
2.0-НЗ-В1
	4

	5
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2048X1536
3.0W-H3- ВЗ
	1

	6
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 (Г) X 1944 (B) 5.0L-H4A-BO1-IR
	6

	7
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА; РАЗРЕШЕНИЕ: 3840 (Г) X 2160(B) 8.0-Н4А-В2
	15

	8
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА В КОЖУХЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ; РАЗРЕШЕНИЕ: 4000 X 3000 IQ8712NE-V19
	8

	9
	КОРПУСНАЯ IP КАМЕРА В КОЖУХЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ; РАЗРЕШЕНИЕ: 4000 X 3000 IQ8712NE-V18
	1

	10
	Инжектор ультра РоЕ POE80U-560(G)
	15

	11
	РоЕ инжектор; поддержка стандартов: IEEE 802.3af/at 942059001
	4

	12
	Управляемый сетевой коммутатор; количество портов: до 24 портов Fast Ethernet, до 4 портов Gigabit Ethernet, до 4 комбо-портов Fast/Gigabit Ethernet 942084999 942131001 942131001
	4

	13
	Медиа-модуль; тип и количество портов: 8 х 10/100 Мбит/с, разъем: RJ45 942106999
	2

	14
	Управляемый сетевой коммутатор; порт Ethernet: количество портов: 8, разъем: RJ-45 (MDI/MDIX), разъем: SFP слот 943434999
	2

	15
	Оптический модуль; тип: SFP; стандарт: 1000BASE-
LX 943897001
	12

	16
	Блок питания; выходной ток: 4.5 А при 12 VDC (номинальный), 3.6 А при 15 VDC (номинальный) ML60.122
	5

	17
	Блок питания; выходной ток: 5.4 А при 48 VDC (номинальный), 4.6 А при 56 VDC (номинальный) СР10.481
	4

	18
	Блок питания; выходной ток: 1.9 А при 48 VDC (номинальный) 943979001
	2

	19
	Блок питания; выходной ток: 5 А при 24 VDC (номинальный), 4.3 А при 28 VDC (номинальный) CS5.241-C1
	3

	20
	Блок питания; выходной ток: 10 А при 24 VDC (номинальный), 8.6 А при 28 VDC (номинальный) СР10.241
	1

	21
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение переменного тока: 230 В (50/60 Гц) 941200
	6

	22
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 48V 929126
	75

	23
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 24 VAC 953201
	7

	24
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 12 В 917987
	7

	
	Узлы
	

	1
	Блок управления вентиляторами 1U TWT-CB-FAN-CTRL
	2

	2
	Комплект 6 вентиляторов 3xTWT-CBA-FANB2 ЗхШС- 3x0,75-1,8-АП (комплект)
	2

	3
	ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение SRT2200RMXLI
	2

	4
	Управляемый сетевой коммутатор; Ethernet: количество портов: 44, разъем: RJ-45, количество портов: 4 (двойного назначения), разъем: RJ-45 JL322A JL087A
	2

	5
	Модуль; количество портов: 4; поддерживаемый тип трансивера: SFP/SFP+ JL083A
	2

	6
	Оптический модуль; тип: SFP+; тип поддерживаемого оптического волокна: многомод (ММ) J9150D
	4

	
	АРМ
	

	1
	ЖКИ монитор; диагональ: 23.6" RX-24
	6

	2
	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЖОЙСТИК-КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ ACC-USB-JOY- PRO
	3

	3
	Удлинитель сигнала клавиатура/мышь/монитор
ALIF2000R
	3

	
	КПП
	

	1
	ЖКИ монитор; режим работы: 24/7; диагональ: 32" R 32
	1

	2
	Удлинитель сигнала клавиатура/мышь/монитор
ALIF2000R
	1

	3
	Оптический модуль; тип: SFP; тип поддерживаемого волокна: одномод (SM) SFP-SM-LC
	1

	4
	АРС Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, 230 SMT750I
	1

	
	Пост видеонаблюдения
	

	1
	ЖКИ монитор; габаритные размеры: диагональ - 55’7 1396 мм, 1212 (Ш) х 683 (В) мм 997-8942
	4

	2
	Датчик освещенности 955-0336
	1

	3
	Блок питания; количество подключаемых ЖКИ панелей: 4 750-2077
	1

	4
	Контроллер; количество подключаемых ЖКИ панелей: 4 750-2137
	1

	5
	ЖКИ монитор; режим работы: 24/7; диагональ: 32" RX- 32
	2

	6
	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЖОЙСТИК-КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ ACC-USB- JOY-PRO
	1

	7
	Удлинитель сигнала клавиатура/мышь/монитор ALIF2000R
	1

	
	Серверная
	

	1
	Управляемый сетевой коммутатор; открытые слоты: количество: 6  J9821A
	2

	2
	Блок питания; максимальная мощность: 700 Вт J9828A
	4

	3
	Модуль управления J9827A
	2

	4
	Интерфейсный модуль; оптический порт: количество:
8  J9993A
	2

	5
	Оптический модуль; тип: SFP+; тип поддерживаемого оптического волокна: многомод (ММ) J9150D
	8

	6
	Интерфейсный модуль; порт Ethernet: количество: 12, оптический порт: количество: 12 J9989A
	2

	7
	Интерфейсный модуль; порт Ethernet: количество: 20; порт Ethernet: количество: 4 J9991A
	2

	8
	Оптический модуль; тип: SFP; тип поддерживаемого волокна: многомод (ММ), одномод (SM) J4859D
	14

	9
	Управляемый сетевой коммутатор; Ethernet: количество портов: 44, разъем: RJ-45, количество портов: 4 (двойного назначения), разъем: RJ-45 JL322A JL087A
	2

	10
	Модуль стекирования; количество портов: 2 JL325A
	2

	11
	Модуль; количество портов: 4; поддерживаемый тип трансивера: SFP/SFP+ JL083A
	2

	12
	Серверная платформа (программно-аппаратный комплекс); ПО на диске для сервера распознавания лиц; серверная платформа автоматического распознавания номерных знаков с 2-мя процессорами MTS-42462-861 -М12-АЗ УМЯЕ.10014-02-2М (комплект)
	1

	13
	Устройство хранения; интерфейс подключения: iSCSI; количество отсеков для жестких дисков: 16 EI 1662-iS4101-B1
	1

	14
	Устройство расширения дискового пространства; количество отсеков для жестких дисков: 12 Е8-1262-J31-A3
	2

	15
	Жесткий диск; емкость: 8000 ГБ HDD-8000-ASS-SATA
	40

	16
	Оптический модуль; тип: SFP+; поддерживаемая скорость: 10 Гбит/с Finisar Transceiver-10gbit SFP
	1

	17
	Программное обеспечение на диске распознавания лиц для одного канала видеокамеры УМЯЕ. 10014-02- 1М
	7

	18
	Удлинитель сигнала кпавиатура/мышь/монитор
ALIF2112T
	7

	19
	Оптический модуль; тип: SFP; тип поддерживаемого волокна: одномод (SM); дальность передачи: 10000 м SFP-SM-LC
	1

	20
	Серверная платформа управления KVM- устройствами AIM-24
	1

	21
	УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ; ИСТОЧНИК ВРЕМЕНИ: GPS СПУТНИК VTN-TN-PRO
	1

	22
	Рабочая станция; пропускная способность: 160
Мбит/с BCD104-NRA-170-Р1000-206612
	5

	23
	Рабочая станция; пропускная способность: 320
Мбит/с BCD104-NRA-170-Р1000-206612
	1

	24
	Рабочая станция; пропускная способность: 512
Мбит/с BCDT6-VW-E520-1080-206612
	1

	25
	Программное обеспечение (ПО) для системы видеонаблюдения; лицензия для 24 каналов камер 24C-ACC6-ENT
	10

	26
	Программное обеспечение (ПО) для системы видеонаблюдения; лицензия для 16 каналов камер 16C-ACC6-ENT
	1

	27
	Программное обеспечение (ПО) для системы видеонаблюдения; лицензия для 1 канала камеры 1С- ACC6-ENT
	2

	28
	Программное обеспечение для интеграции с системой контроля доступа ACC6-SWHS-CCURE
	4



б) система контроля и управления доступом:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	кол - во (шт.)

	
	Оборудование
	

	1
	Контроллер, модуль управления доступом, количество: 1
USTAR008-PSU
	13

	2
	Контроллер; модуль управления доступом: количество: 2
USTAR016-PSU
	26

	3
	Дверной контроллер; максимальное количество поддерживаемых контроллером считывателей: 2 IP-ACM2A- ЕР
	3

	4
	Модуль расширения входов; количество входов: 8 AS0073-000
	3

	5
	Блок питания 24 VDC@3.5A QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 - 2866747
	2

	6
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс: 3, номинальное напряжение: 24 VAC 953201
	4

	7
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; номинальное напряжение: 5В 926220
	4

	8
	Турникет; 2 створки E/S940/010 E/S940/010 OP/PED/077
OP/PED/077 OP/PED/079 OP/PED/079 OP/PED/088
OP/PED/088 OP/PED/091 OP/PED/091
	4

	9
	Бесконтактный считыватель смарт карт; рабочая частота Европа: 2.446-2.454 ГГц 9215689.
	2

	10
	Бесконтактный считыватель смарт карт; частотный диапазон:
13.56 МГц 900NNNNEK2037P
	489

	11
	Переговорное устройство наружного исполнения (IP- интерком) 9151102CHRW
	18

	12
	Дополнительное реле с Н.З/Н.Р контактами 9151010
	18

	13
	Кнопка открытия двери; IP44; 1012	20
	7

	14
	Кнопка открытия двери 1011	20
	650

	15
	Терминал управления аварийным выходом 1384-11-6353500
	21

	16
	Электромагнит накладного типа; номинальная сила сцепления 5000 Н MAG-05000ALS-TD
	15

	17
	Электромагнит накладного типа; номинальная сила сцепления: 3000 Н MAG-03000ALS-HD
	19

	18
	Двойной электромагнит накладного типа для двухстворчатых дверей; номинальная сила сцепления: 2x3000 Н MAGDN3000ALS-HD
	43

	19
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс
УЗИП: класс 2; номинальное напряжение: 48 V 929 126
	16

	20
	Устройство передачи сигнала TCP/IP по кабелю витой пары VLS-1P-C
	1

	21
	Защелка 3705-SPE73
	354

	22
	HID 900NNNNEK2037P. Компактный считыватель iCLASS SE
R10 (TonbKoSIO). Компактный считыватель бескон
	1

	23
	Кнопка АТ-Н805А
	14

	24
	Кнопка АТ-Н805А
	4

	25
	Замок управления NZASTR80257 FUHR с главным радиоключом
	3

	26
	ИО 102-11 ММ извещатель охранный
	560

	27
	ИО 102-11 ММ извещатель охранный
	25

	
	АРМ
	

	1
	Бесконтактный считыватель смарт карт; частотный диапазон: 125 кГц/13.56 МГц; разъем: USB Тип A R54270001
	4

	2
	Корпусная цифровая камера; интерфейс USB 041839
	2

	3
	Принтер для печати на картах; режим печати: двусторонний; режим ламинации, двусторонний 089680
	2

	4
	Термальная печатающая головка 086091
	2

	5
	Удлинитель сигнала USB (приемник) по IP C-USB-LAN-RX
	2

	6
	Удлинитель сигнала USB (передатчик) по IP C-USB-LAN-TX
	2

	7
	Многофункциональный IP-коммуникатор 91378365
	6

	8
	Пульт управления турникетом, 3 кнопки ОР/VЕН/124
	6

	
	Узлы
	

	1
	ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение SRT2200RMXLI
	2

	2
	Аккумулятор ALARM FORCE FB 12V-7Ah (ALFA) (Тип клемм; F1)
	104

	
	Ядро
	

	1
	Устройство передачи сигнала TCP/IP по кабелю витой пары VLS-1P-B
	1

	2
	Программное обеспечение управления системой контроля доступа CC9000-KIT-SQL
	1

	3
	Программное обеспечение; количество считывателей: 512
CC9000-SR
	1

	4
	Программное обеспечение для интеграции с системой видеонаблюдения CC9000-AVIGILON
	1

	5
	Серверная платформа; режим работы: 24/7
	2

	6
	Программное обеспечение отказоустойчивости и обеспечения высокой доступности ER-EFTHAVM
	1

	7
	Управляемый сетевой коммутатор; интерфейс Ethernet: количество портов: 44, разъем: RJ-45 JL322A JL086A
	2

	8
	Модуль стекирования; количество портов. 2 JL325A
	2

	9
	Модуль; количество портов: 4; поддерживаемый тип трансивера: SFP/SFP+ JL083A
	2

	10
	Оптический модуль; тип: SFP+ J9150D
	1

	
	Периметр
	

	1
	Переговорное устройство наружного исполнения (IP- интерком) 9151102CHRW
	5

	2
	Дополнительное реле с Н.З/Н.Р контактами 9151010
	5

	3
	Бесконтактный считыватель смарт карт; рабочая частота:
2.45 ГГц 9215689
	4

	4
	РоЕ инжектор 942059001
	2

	5
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс
УЗИП; класс 2; номинальное напряжение: 48 V 929 126
	3

	6
	Кнопка выхода
	3

	7
	Магнитоконтактный извещатель ISC-RSC2-S.
	3

	8
	Электромагнит всепогодного исполнения MAGG06500STS-HD
	3

	9
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс УЗИП: класс 1 920222
	3

	10
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений; класс УЗИП: класс 1 920224
	6

	11
	Пульт управления, 2 кнопки ОР/VЕН/123
	3



2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию
Работы делятся на:
разовые работы по заявке;
ремонтные работы.

Разовые работы по заявке:
Заявка на выполнение работ направляется на электронный или почтовый адрес исполнителя. Время реагирования на полученную заявку в течение 2 часов, 8 часов в день, 5 дней в неделю (стандартное рабочее время). Работы по заявке выполняются не более 14 календарных дней с момента реагирования на заявку или другие оговоренные сроки в зависимости от заявленного объема работ. Выезд технического специалиста Исполнителя на площадку Заказчика. По завершении выполнения заявки предоставляется отчет о выполненных работах.
Разовые работы включают:
- оперативное устранение неисправности с использованием существующего оборудования или применение временного решения из-за отсутствия необходимого оборудования с последующей разработкой мероприятий по устранению неисправности;
-  проверка системных настроек и параметров (системного времени, детектора движения, служебных и тревожных оповещений, режимов записи, иных параметров и конфигураций в соответствии с технической документацией на установленную систему);
-  проверка работы кулеров системы охлаждения видеорегистраторов и серверов, работоспособности термокожухов уличных камер видеонаблюдения;
-   контроль электрических параметров оборудования (выходного напряжения блоков питания, емкости и исправности аккумуляторов, работоспособности систем защиты от замыканий и перегрузок);
-  очистка от пыли и грязи камер, видеорегистраторов, серверов и другого оборудования;
- переустановку и перенастройку программного обеспечения;
- замену существующего оборудования на новое, не вызванная ремонтом, и его настройка;
- другие работы, не включенные в перечень ежемесячных работ.
Кроме того, исполнитель должен оказывать устные консультации по эксплуатации оборудования и программного обеспечения для снижения вероятности возникновения неисправностей/проблем в работе.
Ремонтные работы включают Ремонтные работы – это работы, связанные с ремонтом оборудования, требующего замены запасных и комплектующих деталей или самого оборудования.
[bookmark: _Hlk123649140]Стоимость деталей и узлов оборудования, взамен вышедших из строя, не включена в общую стоимость договора и рассчитывается отдельно. 
В случае, если запасные и комплектующие детали не имеются в наличии у исполнителя, срок выполнения таких работ зависит от периода поставки комплектующих деталей. 
Оборудование, имеющее действительные гарантии со стороны поставщика оборудования, направляется в ремонт в рамках гарантийных обязательств.

3. Требования к исполнителям
Наличие опыта работы по настройке и обслуживанию перечисленного оборудования (Avigilon, HID Global), программного обеспечения системы видеонаблюдения Avigilon, системы контроля доступа CC9000-KIT-SQL. Необходимо предоставить перечень договоров по настройке и обслуживанию аналогичного оборудования за последние 3 года. 
Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать субподрядчика. При привлечении субподрядчика исполнитель должен гарантировать выполнение не менее 85 процентов объема работ собственными силами и предоставить перечень выполняемых работ собственными силами и силами субподрядчика. 


