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ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

[bookmark: _Hlk160437524]Технологическое оборудование по объекту:
«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения
ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).
Гарантийные обязательства по лотам №2,4,5,7,8: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).
Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации: 
- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.
- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:
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[bookmark: _Hlk177985535][bookmark: _Hlk192182133]2. Лот №2 Краны грузоподъемные – 2 шт.
2.1. Кран консольный электрический стационарный ККМ 7-5,0-6,0-4,0 или аналог в количестве 1 шт.
2.1.1. Грузоподъемность – 5 т;
2.1.2. Вылет – 6,0 м
2.1.3. Высота крана, не более - 6,0 м;
2.1.4. Высота подъема 4,0 м;
2.1.5. Тип привода на передвижение – электрический;
2.1.6. Навес для стоянки тали;
2.1.7. Исполнение – общепромышленное;
2.1.8. Температура эксплуатации, град. С – (- 40+40);
2.1.9. Категория размещения – У1 (на улице);
2.1.10. Угол поворота - 270°;
2.1.11. Таль электрическая передвижная канатная – г/п   5,0 т;
2.1.12. Степень защиты электрооборудования тали – не ниже IP 54.
2.1.13. Наличие подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011;
2.1.14. Режим работы крана А3 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017);
2.1.15. Режим работы механизмов М5 по ISO 4301-1 (ГОСТ 34017) в комплекте с шкафом управления, пультом управления и гибким токопроводом к электроприводам;
2.1.16. Двигатель подъема тельфера с коническим ротором.
2.1.17. Проведение приемосдаточного испытания заводом-изготовителем, с отметкой в паспорте;
2.1.18. Наличие инструкции по монтажу.
2.1.19. Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.
2.1.20. Элементы блока фундаментного болта БФБ-1 в соответствии с приложением 1.
2.1.21. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
2.2. Кран мостовой ручной однобалочный подвесной в количестве 1 шт.
2.2.1. ТУ24.00.4912-2007, 5-5,5-4,5-3-У2 ГОСТ 34589-2019.
2.2.2. С талью.
2.2.3. Ручной.
2.2.4. Грузоподъемность 5 т.
2.2.5. Длина - 5,5м; пролет - 4,5м; высота подъема 3м.
2.2.6. Наличие инструкции по монтажу.
2.2.7. Паспорт, эксплуатационная документация на русском (белорусском) языке.
2.2.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
3.1.1. 
4. Лот №4 Моноблочный погружной насосный агрегат для мобильной вертикальной установки в количестве 1 комплект.
4.1. Для мобильной вертикальной установки с возможностью перекачки сточных вод (хозяйственно-фекальная канализация) и шламов плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 40°С и рН 5,5-14, с наличием длинноволокнистых материалов, имеющих тенденцию к скручиванию, наматыванию.
4.2. Корпус насосного агрегата должен быть выполнен из высокопрочного и износоустойчивого материала.
4.3. Рабочее колесо, самоочищающееся с шаровым проходом не менее 76 мм и изготовлено из особо стойкого к абразивному и коррозийному износу высокопрочного чугуна (или аналог).
4.4. Насос должен быть укомплектован электродвигателем трехфазным асинхронным с сухим статорным отсеком и перематываемым (ремонтопригодным) статором. Изоляция обмоток статора по классу F (не ниже), напряжение питания 380 (400) В 50 Гц.
4.5. Допустимое число пусков агрегата в час должно составлять не менее 25 пусков с непрерывным режимом работы насоса.
4.6. Насосный агрегат должен быть укомплектован комбинированным (включает силовые и контрольные жилы) кабелем длиной не менее 30 м с кабельным вводом, расположенным в верхней крышке двигателя. Контроль температуры статора – PTC.
4.7. Диапазон устойчивой характеристики от 15 м3/ч до 90м3/ч с напором от 12м до 17м с NPSH не превышающем 3,8м на протяжении рабочей характеристики.
4.8. Технические параметры насоса в рабочей точке:
4.8.1. Q= не менее 50 м3/час,
4.8.2. H=не менее 15 м при мощности на валу Р2= не более 4,85 кВт и мощности электродвигателя
4.8.3. N= не более 5,5 кВт.
4.8.4. Рабочий диапазон характеристик должен быть подобран с не менее чем 15 % - ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса на валу) и положительным кавитационным запасом.
4.9. Диаметр напорного патрубка Ду 100.
4.10. Монтажный размер насоса с учетом платформы для мобильного монтажа не более 1050мм.
4.11. Ширина насоса по оси напорного фланца не более 500мм
4.12. В конструкции насос должны бить предусмотрены минимум 2 проушины для подъёма насоса, диаметром 20мм
4.13. Расстояние между проушинами не более 280мм
4.14. Высота опоры мобильного монтажа не более 130мм
4.15. В комплект поставки насосного агрегата должны входить:
- насосный агрегат;
- опора для мобильного монтажа;
- фланцевый отвод с возможностью присоединения к напорному трубопроводу диаметром 100 мм;
-цепь подъёмная длиной не менее 7м из нержавеющей или оцинкованной стали.
4.16. На момент закупки предоставить детальный чертеж, паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации.
4.17. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
5. Лот №5 Расходомеры в количестве 2 комплекта.
5.1. Ультразвуковой двухлучевой расходомер Ду600 (ВИРС-У 2 600 П Ф1 4 16 68 И3201 10 1 Г Р10 5 или аналог) в количестве 1 шт.
5.1.1. Принцип измерения – ультразвуковой, двухлучевая схема;
5.1.2. Номинальный диаметр – 600мм;
5.1.3. ППР – прямая труба фланцевого присоединения по ГОСТ 33259-2015;
5.1.4. Материал корпуса – н/ж сталь AISI304;
5.1.5. Рабочее давление 1,6Мпа;
5.1.6. номинальное напряжение питания – 24В постоянного тока;
5.1.7. степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP68;
5.1.8. погрешность – не ниже 1,0%
5.1.9. Раздельная компоновка, комплектный межприборный кабель не менее 10м;
5.1.10. Выходы - активный токовый выход 4-20мА, интерфейс RS-485.
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
5.2. Колодец с расходомером (колодец 882-1 КОРСИС СВТ ПЭ ID2400H4875 2×1000 ЛП КН SN4 ТУ BY 190858820.001-2015 или аналог) в количестве 1 комплект.
5.2.1. Корпус расходомера из трубы СВТ DN/ID2400 с переходами на железобетонную трубу Ду1200.
5.2.2. Крышка с петлями под запирающее устройство.
5.2.3. Полимерная горловина с лестницей.
5.2.4. Лоток Паршалла (376-1.1 Лоток Паршалла Р7) (с поверкой)
5.2.5. Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных стоков «Взлет РСЛ» или аналог. Исполнение РСЛ-22ц/Ethernet/акустический системный АС-111-013/устан. патрубок в комплекте с системой питания HDR30.24, термошкаф ТШ-3, кабель КММц-4×0,35 (20м)
5.2.6. Труба ПЭ100 SDR21 – 63×3,0 (кабельный ввод).
5.2.7. Наличие опоры.
5.2.8. Ремень крепления грузов (короткая часть 0,5 «крюк-трещетка» + длинная часть «крюк» 9,5м) 5,0 тн.
5.2.9. Технические характеристики в соответствии с Приложением 3 (25.066.00-НВК).
5.2.10. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
6.1.1. 
7. ЛОТ №7 Вентиляция в количестве 1 комплект.
7.1. Приточная установка напольного типа (ВЕРОСА-300-019-00-00-УЗ ПО б/з 261000706-БЛР или аналог) в количестве 1 шт.
7.1.1. Тип установки – приточная установка напольного типа (сторона обслуживания – слева) 
7.1.2. Исполнение - общепромышленное
7.1.3. Топология – одноэтажная установка
7.1.4. Забор наружного воздуха - вверх, выхлоп – вверх.
7.1.5. Габариты установки - 700×450(h)×2090(L)
7.1.6. L-1000 м3/ч, Р=300Па
7.1.7. Моноблок:
7.1.7.1. Блок воздухоприемный (один горизонтальный клапан)
7.1.7.2. Фильтр панельный G4
7.1.7.3. Воздухонагреватель электрический от – 240С до +160С
7.1.7.4. Q=13400Вт.
7.1.8. Моноблок
7.1.8.1. Камера промежуточная
7.1.8.2. Вентилятор, выхлоп вверх с электродвигателем N=0,37кВт, n=2730об/мин, класс защиты не хуже IP54.
7.1.9. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
7.2. Шкаф системы автоматического управления с частотным преобразователем для системы вентиляции п.7.1. в количестве 1 шт.
7.2.1. Функционал и управление в соответствии с проектным решением (25.066-АТХ);
7.2.2. Шкаф навесного исполнения;
7.2.3. Номинальное напряжение – 400В, 50Гц;
7.2.4. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
7.2.5. Для вентсистем с электрокалорифером - 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также исх. НОСК для «ПУСКА» нагрева;
7.2.6. Пуск вентилятора – прямой пуск двигатель до 1,6А;
7.2.7. В комплекте с настенным терминалом, связь по RS485;
7.2.8. В комплекте с датчиками:
- засорения фильтра;
- работы вентилятора;
- температуры канального типа.
7.1.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
7.3. Шкаф силовой электровоздухонагревателя установки п.7.1. в количестве 1 шт.
7.3.1. Шкаф навесного исполнения;
7.3.2. Номинальное напряжение – 400В 50Гц;
7.3.3. Степень защиты от внешних воздействий – не ниже IP54;
7.3.4. Материал корпуса шкафа – сталь;
7.3.5. Подключение 6 групп ТЭНов: 6х2.25 кВт;
7.3.6. Подключение термостатов защиты от перегрева электрокалорифера;
7.3.7. Управляющий сигнал 0-10В для регулировки мощности ЭК, а также НОСК для «ПУСКА» нагрева.
7.3.8. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8. Лот №8 Инструмент и оборудование для снегосплавного пункта в количестве 13 шт.
8.1. Станок сверлильный в количестве 1 шт.
8.1.1. Габаритный размер, не более: (Д × Ш × В)740 × 430 × 1630 мм
8.1.2. Комплект крепежа: 1
8.1.3. Материал основания станка: Чугун
8.1.4. Материал рабочего стола: Чугун
8.1.5. Мощность: 1,1 кВт
8.1.6. Напряжение питающей сети: 380 В
8.1.7. Частота тока: 50 Гц
8.1.8. Количество скоростей, не более: 6
8.1.9. Мин. частота вращения на холостом ходу, не менее: 290 об/мин
8.1.10. Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более: 2150 об/мин.
8.1.11. Ход шпинделя: 125 мм
8.1.12. Максимальный диаметр сверления: 24 мм
8.1.13. Конус шпинделя: MK-3
8.1.14. Посадка сверлильного патрона: B18
8.1.15. Наличие подсветки
8.1.16. Размер рабочего стола, не менее: (Д × Ш)356 × 356 мм
8.1.17. Тип передачи: Ременная
8.1.18. Тип электродвигателя: Асинхронный
8.1.19. Угол наклона стола: -45…+45
8.1.20. Наличие защитного экрана
8.1.21. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
8.1.21.1. Паспорт
8.1.21.2. Руководство по эксплуатации
8.1.22. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8.2. Станок шлифовально-заточной в количестве 1 шт.
8.2.1. Мощность привода: 2.2 кВт.
8.2.2. Частота вращения: 1500 об/мин.
8.2.3. Напряжение сети: 380 В (3 фазы), 50 Гц.
8.2.4. Тип установки: Напольный.
8.2.5. Размер шлифовального круга: Диаметр не менее 300–350 мм.
8.2.6. Количество кругов: 2 (двусторонний).
8.2.7. Исполнение: Прямое вращение кругов от электродвигателя.
8.2.8. Наличие защитной блокировки, предотвращающей пуск при открытом защитном кожухе.
8.2.9. Встроенный светильник для местного освещения рабочей зоны.
8.2.10. Пылеотсос для удаления образующейся пыли.
8.2.11. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
8.2.11.1. Паспорт
8.2.11.2. Руководство по эксплуатации
8.2.12. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8.3. Тиски слесарные 1 в количестве 1 шт.
8.3.1. Тип: слесарные.
8.3.2. Материал изготовления высокопрочный чугун.
8.3.3. Крепление винты.
8.3.4. Наличие наковальни на тисках.
8.3.5. Наличие поворотного механизма у основания тисков (разворот на 360°).
8.3.6. Ширина губок 200мм.
8.3.7. Максимальное раскрытие губок 240мм
8.3.8. Глубина зева 111 мм
8.3.9. Вид губок рифленые
8.3.10. Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.
8.3.11. Возможность смены губок.
8.3.12. Усилие зажима не менее 5200 кг.
8.3.13. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
8.4. Тиски слесарные 2 в количестве 1 шт.
8.4.1. Тип: слесарные.
8.4.2. Материал изготовления высокопрочный чугун.
8.4.3. Крепление винты. (диаметр 23мм)
8.4.4. Наличие наковальни на тисках.
8.4.5. Наличие поворотного механизма с фиксатором у основания тисков (разворот на 360°).
8.4.6. Ширина губок 300мм.
8.4.7. Максимальное раскрытие губок 325мм
8.4.8. Вид губок сменные закаленные губки с сетчатой насечкой
8.4.9. Губки из упрочненной Hi-Q стали закалены и отшлифованы.
8.4.10. Зажим для деталей с круглым сечением (труб и цилиндрических деталей)
8.4.11. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.5. Верстак слесарный LxBxH не более 866x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.
8.5.1. Верстак металлический двухтумбовый с полками.
8.5.2. Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.
8.5.3. Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.
8.5.4. Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской. Металлическая (сталь от 4 до 6 мм)
8.5.5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.6. Верстак слесарный LxBxH не более 1600x1200x700 (мм) в количестве 1 шт.
8.6.1. Верстак металлический бестумбовый.
8.6.2. Металлический верстак предназначен для оборудования рабочих мест на промышленных предприятиях, в мастерских.
8.6.3. Распределенная нагрузка на столешницу от 900 кг и более.
8.6.4. Столешница верстака окрашена полиуритановой ударопрочной краской Металлическая (сталь от 4 до 6 мм).
8.6.5. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.7. Стеллаж полочный LxBxH не более 1000х500х2000 (мм) в количестве 1 шт.
8.7.1. Не менее 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)
8.7.2. Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.
8.7.3. Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием). 
8.7.4. Толщина металла:
8.7.5. Полка – не менее 0.8 мм;
8.7.6. Стойка – не менее 1.5 мм.
8.7.7. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

8.8. Стеллаж металлический LxBxH не более 1000х500х1700 (мм) в количестве 6 шт.
8.8.1. 5 полок (нагрузка на полку не менее 150кг)
8.8.2. Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - не более 300кг.
8.8.3. Полки для универсального полочного стеллажа - металлические (углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием). 
8.8.4. Толщина металла:
8.8.5. Полка – не менее 0.8 мм;
8.8.6. Стойка – не менее 1.5 мм.
8.8.7. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
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