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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Электроэнцефалограф

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единицы):
	№
п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Беспроводной автономный блок регистрации ЭЭГ с жк-дисплеем и кнопками управления
	1 шт.

	1.2.
	Ремень для крепления блока на груди 
	2 шт.

	1.3.
	Ремень для крепления блока на теле 
	2 шт.

	1.4.
	Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка»
	2 шт.

	1.5.
	Электрод ЭКГ одноразовый 
	30 шт.

	1.6.
	Карта памяти 
	1 шт.

	1.7.
	Маршрутизатор 
	1 шт.

	1.8.
	Зарядное устройство
	1 шт.

	1.9.
	Сумка блока регистрации
	1 шт.

	1.10.
	Электродная система с предустановленными электродами электронцефалографическая
	2 шт. 

	1.11.
	Фотостимулятор
	1 шт.

	1.12.
	Стойка для фотостимулятора 
	1 шт.

	1.13.
	Электроды мостиковые 
	23 шт. 

	1.14.
	Электроды ушные 
	3 шт.

	1.15.
	Шлем для крепления электродов ЭЭГ 
	5 шт.

	1.16.
	Кабель отведения для мостикового и ушного электродов ЭЭГ
	23 шт.



2. [bookmark: _Hlk88071566]Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	№
п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений 
	Не менее 21

	2.2.
	Непрерывное измерение импеданса во время записи 
	Наличие

	2.3.
	Функциональные пробы: фоновая запись, фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиляция, открывание глаз
	Наличие

	2.4.
	Возможность программирования стимуляторов – как встроенных в прибор, так и внешних, подключаемых по USB, через синхровход (фото-, аудио-, паттерн-, видео-, токовый и магнитный стимулятор).
	Наличие

	2.5.
	Анализ ЭЭГ в режиме онлайн: амплитудный, спектральный, периодометрический, когерентный, корреляционный, вейвлет, биспектральный, независимых компонентов. 
	Наличие

	2.6.
	Автоматический поиск эпилептиформной активности, маркировка спаек и острых волн, формирование списка обнаруженных феноменов и построение карты распределения по скальпу, с последующим анализом, в случае обнаружения – звуковой и визуальный сигнал. 
	Наличие

	2.7.
	Построение трендов по компонентам спектра, индексам ритмов ЭЭГ, амплитудным параметрам сигналов, частоте сердечных сокращений, количеству и амплитуде феноменов эпилептиформной активности.
	Наличие

	2.8.
	Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования. Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц.
	Наличие

	2.9.
	Сохранение в базе данных ЭЭГ-обследования. Экспорт обследований на внешние носители информации в следующих форматах: avi, txt, xml, bmp, emf, edf+. 
	Наличие

	2.10.
	Ремни для крепления блока на груди 
	Размеры: 1150 и 1400 мм ± 10%

	2.11.
	Ремни для крепления блока на теле 
	Размеры: 1100 и 2000 мм ± 10%

	2.12.
	Фотостимулятор: частота импульсов 
	Не более 100 Гц



