ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку кислородомера
(типа МАРК-302 или аналог)
1. Количество: 1шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:
	№ п/п
	Параметр
	Требования к характеристикам

	1.
	Измерительные характеристики
	

	1.1
	Диапазон измерения концентрации растворенного кислорода (КРК)
	от 0 до 20 мг/дм³

	1.2
	Дискретность измерения КРК
	не хуже 0,001 мг/дм³

	1.3
	Погрешность измерения КРК
	±(0,003+0,04*А) мг/дм³, где А — измеренное значение

	1.4
	Диапазон измерения температуры воды
	от 0 до +50 °С

	1.5
	Погрешность измерения температуры
	не более ±0,3 °С

	2.
	Конструктивные требования
	

	3.1
	Скорость протока воды через кювету проточную, дм3/ мин
	0,4-0,8

	3.2
	Питание
	От двух элементов типа АА

	3.3
	Электропитание (Гц)
	50

	3.4
	Температура среды, °С
	0-50

	3.5
	Вес преобразовательного блока
	не более 0,5 кг

	3.6
	Давление (МПа)
	не более 0,5


3. Требования к документации: (при поставке товара)

	Поз. 
	Описание
	Параметры

	1
	Инструкция по эксплуатации (паспорт) на русском языке;
	Наличие

	2
	Документация по гарантийному обслуживанию
	Наличие

	3
	Свидетельство о включении в Государственный реестр средств измерений РБ 
	Наличие


4. Условия поставки товара:

4.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.2. В комплект поставки должны входить: Блок преобразовательный, Кислородный датчик, Кювета проточная, Электролит, Комплект сменных элементов, Комплект элементов типа АА. 

4.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание драг. металлов.
5. Срок поставки – 90 рабочих дней с возможностью досрочной поставки.

6. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев, гарантийное обслуживание на территории РБ.

Зав. кафедрой ТГВиВ

                                       А.М. Нияковский
 

