Приложение 1 
к заявке на закупку
медицинских изделий	
Лот № 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 №
п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	
 1.	Аппарат полуавтоматический и компьютерной диагностики состояния полей зрения с режимом периметрического мускулотренинга (периметр настольный полуавтоматический)	шт 	1  	
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:	
1.1	Пульт врача	шт	1	
1.2	Пульт пациента	шт	1	
1.3	Кабель USB для подключения к компьютеру	шт	1	
1.4	CD-ROM с программным обеспечением	шт	1	
 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: 
№
п/п	Наименование	Параметры 	
2.1	Испытательное поле	дуга	
2.2	Ширина дуги, не менее	40 мм	
2.3	Внутренний диаметр дуги, не менее	600 мм	
2.4	Поворот дуги вокруг горизонтальной оси с умеренной фиксацией (определено конструкцией аппарата) в основных меридианах (0°, 45°, 90°, 135°), не менее 	175 мм	
2.5	Вид светового стимула	Круглое световое пятно с уменьшающимся от периферии к центру диаметром и светящееся по заданному закону	
2.6	Количество областей световых стимулов, не менее	36 штук	
2.7	Диаметр области светового стимула (от периферии к центру дуги симметрично):		
2.7.1	для диапазона 90°-65°	4,1 мм	
2.7.2	для диапазона 60°-35°	2,2 мм	
2.7.3	для диапазона 30°-5°	1,2 мм	
2.8	Количество светового стимула, не менее	4 штуки	
2.9	Обработка данных 	1. вручную по светодиодной линейке с заполнением диаграмм по полученным данным;
2. автоматизированная (в составе компьютера) с распечаткой диаграмм и занесением результатов в базу данных  	
2.10	Питание от сети  переменного тока	220 В, 50 Гц	
2.11	Мощность потребляемая аппаратом от сети, не более	7,5 В А	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
Гарантийный срок исчисляется  с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев.