ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      		

Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    	
	(должность)	
			А.В. Карась	
	(подпись)
«5»		(инициалы, фамилия)
января        2026  г.	
						
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
председателя:  	Заместителя директора по ХР		Е.Ю. Вечерняя	

членов комиссии:	(должность)

Заведующего общежитием		(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой	
	(должность)

Коменданта	

	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова	
	(должность)

Заведующего общежитием	

	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко	

	(должность)
Заведующего общежитием	
	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова	
				
Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: душевых  1 и  2  общежития №3 ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»	
(наименование объекта)	
установлено, что: в результате длительной эксплуатации  душевых плиточное покрытие стен площадью133,44 м.кв. и плиточное покрытие пола площадью 37,35 м.кв.  имеет механические повреждения в виде 	
(описание дефектов,	
царапин, сколов, из-за повышенной влажности имеется частичное отслоение плиточного покрытия от 	
их местонахождение,	
основания; потолочное покрытие состоит из пластиковых панелей, площадью 17,74 м.кв., имеет трещины 	
площадь, объём)	
и выбоины. а окрасочный слой площадью 19,6 м.кв., имеет растрескивание, множественное шелушение; оконные откосы площадью 2072 м.кв. имеют множественное шелушение окрасочного покрытия, в связи с чем необходимо произвести укладку плитки; в душевых повышенная влажность, в связи с чем необходимо установить пруди тельную вентиляцию в количестве 14 вентиляторов с прокладкой труб 34,52 м, с сопутствующими работами; также из-за повышенной влажности необходимо произвести замену проводки с затягиванием проводов в трубы – 16,06 м. Необходимо выполнить: грунтование и окрашивание стен – 26,42 м.кв., грунтование и орашивание потолков – 17,74 м.кв., разборку облицовки потолка – 17,74 м.кв., устройство гидроизоляции – 5,008 м.кв., облицовку керамической плиткой стен – 111,14 м.кв.  грунтование и окрашивание потолков 19,6 м.кв.облицовку керамической плиткой откосов – 2,72 м.кв., разборку  и устройство новой плитки покрытий полов – 37,35 м.кв., прокладку трубопровода из полипропиленовой трубы диаметром 110 мм – 34,52 м., произвести сверление глубиной 200мм – 2 отверсти, . произвести установку 14 вентиляторов., произвести замену с затягиванием проводов в проложенные трубы  - 32,12 м.
Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже.	

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 	
характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов	
(перечень факторов)
	
Работы следует производить с применением следующих механизмов: 	
	
                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
	
Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации	

Дата начала разработки сметной документации: 22.06.2026 г.	
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 22.06.2026 г.	
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 7 дней.

Председатель комиссии:  	
Заместитель директора по ХР				
Е.Ю. Вечерняя	

Члены комиссии:	(должность)

Заведующий общежитием		(подпись)
		(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова	
	(должность)

Комендант	

	(подпись)

	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова	
	(должность)

Заведующий общежитием	

	(подпись)

	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко	
	(должность)
Заведующий общежитием		(подпись)		(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова	
						
ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ		
№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание		
Душевая 1		
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0,1124	 К_стесн.=1,2		
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,1124	 К_стесн.=1,2		
	Грунтование поверхностей потолков	100 м2	0,0887	 К_стесн.=1,2		
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,0887	 К_стесн.=1,2		
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса  пластиковых панелей	100 м2	0,0887	 К_стесн.=1,2		
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,5351	 К_стесн.=1,2		
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,02504	 К_стесн.=1,2		
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,5557	 К_стесн.=1,2		
	Грунтование поверхностей потолков	100 м2	0,098	 К_стесн.=1,2		
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,098	 К_стесн.=1,2		
	Установка пвх уголков для защиты выступающих углов (применительно)	100 м	0,28	 К_стесн.=1,2		
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,0136	 К_стесн.=1,2		
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемого покрытия	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100 м2	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях  вытяжной части в зданиях кирпичных/прим	100 м	0,1726	 К_стесн.=1,2		
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 отверстий	0,01			
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-5/ до глубины 800 мм к=60	100 отверстий	0,01	 К_мех.=60 К_мат.=60 К_труд.=60		
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	Шт.	7	 К_стесн.=1,2		
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 6 мм2	100 м трубы (металлорукава)	0,1606	 К_стесн.=1,2		
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м	0,015	 К_стесн.=1,2		
Душевая 2		
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0,1518	 К_стесн.=1,2		
	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,1518	 К_стесн.=1,2		
	Грунтование поверхностей потолков	100 м2	0,0887	 К_стесн.=1,2		
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,5351	 К_стесн.=1,2		
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса  пластиковых панелей	100 м2	0,0887	 К_стесн.=1,2		
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,02504	 К_стесн.=1,2		
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,5557	 К_стесн.=1,2		
	Грунтование поверхностей потолков	100 м2	0,098	 К_стесн.=1,2		
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,098	 К_стесн.=1,2		
	Установка пвх уголков для защиты выступающих углов (применительно)	100 м	0,28	 К_стесн.=1,2		
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,0136	 К_стесн.=1,2		
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемого покрытия	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100 м2	0,1867	 К_стесн.=1,2		
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях  вытяжной части в зданиях кирпичных/прим	100 м	0,1726	 К_стесн.=1,2		
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 мпа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм	100 отверстий	0,01			
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-5/ до глубины 800 мм к=60	100 отверстий	0,01	 К_мех.=60 К_мат.=60 К_труд.=60		
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	Шт.	7	 К_стесн.=1,2		
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 6 мм2	100 м трубы (металлорукава)	0,1606	 К_стесн.=1,2		
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 м	0,015	 К_стесн.=1,2		

Составил		зам. директора по ХР				Е.Ю. Вечерняя	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
	
«19» июня 2026 г.