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Техническое задание
На закупку Вертикально-сверлильного станка
	№ п/п
	Технические характеристики

	1
	Вертикально-сверлильный станок должен быть оснащен поворотным столом с перемещающейся по колонне сверлильной головкой. Станок должен быть предназначен для сверления, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы в мелких и средних деталях. Станок должен устанавливаться на пол.
Станок должен соответствовать следующим техническим характеристикам:
Диаметр сверления сталь - не менее 38 мм.
Размер рабочей поверхности стола не менее 490x490 мм.
Размер рабочей поверхности плиты не менее 540x540 мм.
Перемещение сверлильной головки - не менее 220 мм.
Перемещение стола - не менее 500 мм.
Перемещение шпинделя - не менее 160 мм.
Диаметр нарезаемой резьбы в стали - не менее М 24.
Расстояние от торца шпинделя до плиты - не менее 1100 мм.
Количество скоростей шпинделя - не менее 8.
Крутящий момент на шпинделе - не менее 150 Нм.
Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления - ручное, автоматическое.
Род тока питающей сети - трехфазный, переменный.
Напряжение - 380В.
Станок должен быть оснащен необходимыми комплектующими:
Переходные втулки.
Ключи для электрошкафа и сливных пробок.
Клин для снятия сверл.
Тиски.
Патрон сверлильный.	.
Патрон резьбонарезной.
Рукоятка.
Дополнительные требования:
Гарантия не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
Комплект документации на русском языке.
Доставка (за средства поставщика и транспортом поставщика).
Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).



