ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1

	
	
	Код по ОКУД
	
	

	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г.Минска» 
	
	 
	 

	(наименование организации)
	 
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	                       Управляющий                  П.В. Данилов

	 
	                            (должность)      (подпись) (инициалы, фамилия)

	 
	 
	«__»                           2026 г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14» июля 2025 г. №24 в составе:

председателя комиссии    начальник УЦХО     П.А. Евстрат

	(должность)
	(инициалы, фамилия)


членов комиссии: заместитель управляющего  Л.М. Сергиевич  

	                                                (должность)
	(инициалы, фамилия)


инженер УЦХО                     Е.С. Васюта

	                                                (должность)
	(инициалы, фамилия)


зам. начальника ФЭУ           С.С. Метик

    (должность)                            (инициалы, фамилия)
	


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 

Государственное учреждение образования "Гимназия №5 г.Минска имени героев встречи на Эльбе", г.Минск, ул. Менделеева, 10.          

 (наименование объекта)
Установлено, что в коридоре, кабинете напротив поста охраны, коридоре столовой, обеденном зале №1,2 на потолках обнаружено провисание плит «Армстронг», появление желтых пятен и деформация каркаса. На стенах окрасочное покрытие частично отслоилось, растрескалось, вспучилось, местами осыпается; произошло растрескивание и вздутие участков штукатурного слоя. Обои на стенах в кабинете напротив поста охраны пришли в негодность: частично отклеились, утратили первоначальный вид (пожелтели), обнаружены многочисленные трещины штукатурки (в местах трещинообразований разошлись обои). Ламинат в кабинете напротив поста охраны пришел в негодность: сколы на замках, царапины и вмятины. На плинтусах имеются горизонтальные трещины, сколы. Выключатели и розетки сломаны, нарушена конструкция зажимов.  Деревянные дверные блоки пришли в негодность: дверные полотна перекосились, провисли, местами потрескались. Дверные блоки неплотно закрываются в следствии их перекоса, ручки деформировались, дверные механизмы не работают. В связи с длительной эксплуатацией светильники имеют коррозию корпусов, нарушена конструкция узлов подключения ламп. 

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1_______________________

                                                                                                                       (перечень факторов) 

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

в соответствии с прилагаемой локальной сметой ___________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ -______________

Дата начала разработки сметной документации   июнь 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ   08.07. 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ до   31.07. 2026г.

	Председатель комиссии начальник УЦХО 
	  ______________
	                П.А. Евстрат

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	Члены комиссии:  заместитель управляющего                                 
	   Л.М. Сергиевич  

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	                                инженер УЦХО                      
	
	                Е.С. Васюта

	                                                  (должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)

	                                 зам. начальника  ФЭУ                                    
	    
	С.С. Метик

	                                              (должность) 

                                                      
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)


	1. 
	Насечка поверхностей стен
	100 М2
	0.944
	

	2. 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм
	100 М
	0.41
	

	3. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки
	100 М
	0.45
	

	4. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	1.264
	

	5. 
	Нанесение бетонконтакта на стены
	100 М2
	0.944
	

	6. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.183
	

	7. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	1.083
	

	8. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	1.264
	

	9. 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен
	100 М2
	1.264
	

	10. 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке
	100 М2
	1.264
	

	11. 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.324
	

	12. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.324
	

	13. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.524
	

	14. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 ШТ.
	0.07
	

	15. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.07
	

	16. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.02
	

	17. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.032
	

	18. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.188
	

	19. 
	Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2
	100 М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРН
	0.016
	

	20. 
	Установка и крепление наличников
	100 М КОРОБОК БЛОКОВ
	0.092
	

	21. 
	Нашивка брусков на дверные коробки
	100 М БРУСКОВ
	0.144
	

	22. 
	Установка наличников деревянных
	100 М
	0.148
	

	23. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.03
	

	24. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.054
	

	25. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.3
	

	26. 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.054
	

	27. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.054
	

	28. 
	Нашивка брусков на дверные коробки
	100 М БРУСКОВ
	0.15
	

	29. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.01
	

	30. 
	Демонтаж зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу
	100М2.ЗАШИВОК
	0.018
	

	31. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу
	100М2.ЗАШИВОК
	0.018
	

	32. 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.0682
	

	33. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.0682
	

	34. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.114
	

	35. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 ШТ.
	0.02
	

	36. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.02
	

	37. 
	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2
	100 М2
	0.338
	

	38. 
	Насечка поверхностей стен
	100 М2
	0.338
	

	39. 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм
	100 М
	0.05
	

	40. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки
	100 М
	0.2
	

	41. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками)
	100 М
	0.1
	

	42. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.04
	

	43. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.338
	

	44. 
	Нанесение бетонконтакта на стены
	100 М2
	0.338
	

	45. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.065
	

	46. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.056
	

	47. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	0.282
	

	48. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	0.338
	

	49. 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен
	100 М2
	0.338
	

	50. 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке
	100 М2
	0.338
	

	51. 
	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей
	100 М2
	0.082
	

	52. 
	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.11
	

	53. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.082
	

	54. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3
	100 М2
	0.082
	

	55. 
	Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм
	100 М
	0.121
	

	56. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
	100 М2
	0.082
	

	57. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных
	100 М
	0.11
	

	58. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.045
	

	59. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.045
	

	60. 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.13
	

	61. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.13
	

	62. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.13
	

	63. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 ШТ.
	0.02
	

	64. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.02
	

	65. 
	Насечка поверхностей стен
	100 М2
	0.32
	

	66. 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм
	100 М
	0.05
	

	67. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки
	100 М
	0.054
	

	68. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.01
	

	69. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.32
	

	70. 
	Нанесение бетонконтакта на стены
	100 М2
	0.32
	

	71. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.152
	

	72. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	73. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	0.22
	

	74. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	0.32
	

	75. 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен
	100 М2
	0.32
	

	76. 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке
	100 М2
	0.32
	

	77. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.09
	

	78. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.09
	

	79. 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.525
	

	80. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.525
	

	81. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.295
	

	82. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 ШТ.
	0.09
	

	83. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.09
	

	84. 
	Насечка поверхностей стен
	100 М2
	0.669
	

	85. 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм
	100 М
	0.1
	

	86. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки
	100 М
	0.12
	

	87. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.08
	

	88. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.669
	

	89. 
	Нанесение бетонконтакта на стены
	100 М2
	0.669
	

	90. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.215
	

	91. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.201
	

	92. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	0.468
	

	93. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	0.669
	

	94. 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен
	100 М2
	0.669
	

	95. 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке
	100 М2
	0.669
	

	96. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.228
	

	97. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.228
	

	98. 
	Демонтаж подвесного потолка (прим)
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.338
	

	99. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.338
	

	100. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.232
	

	101. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 ШТ.
	0.06
	

	102. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.06
	

	103. 
	Насечка поверхностей стен
	100 М2
	0.547
	

	104. 
	Демонтаж кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм
	100 М
	0.13
	

	105. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки
	100 М
	0.14
	

	106. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.07
	

	107. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.547
	

	108. 
	Нанесение бетонконтакта на стены
	100 М2
	0.547
	

	109. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.19
	

	110. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.152
	

	111. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	0.395
	

	112. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	0.547
	

	113. 
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен
	100 М2
	0.547
	

	114. 
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке
	100 М2
	0.547
	

	115. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.224
	

	116. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.224
	

	117. 
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)
	Т
	3.407168
	


	Составил
	
	
	
	
	

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)


« _____ » _________________ 20 ___ г.
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