
Приложение 1 к заявке на покупку № А526-06/262
Описание и технические характеристики

пескосолераспределителей
Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.1. Пескосолераспределитель с транспортерной подачей – 1 шт.

Технические характеристики:

установка в кузов базового автомобиля-самосвала типа МАЗ-5550;

возможность монтажа/демонтажа без дополнительных грузоподъемных средств;

бункер из нержавеющей стали объёмом – не менее 5 м3;

тип подачи материала – ленточно-цепным транспортером;

привод рабочих органов – редуктором от гидромотора гидросистемы;

управление оборудованием – автоматическое из кабины с пульта управления с системой сбора и анализа оперативных данных и электронным табло;

производительность на максимальном режиме – не менее 38 м3/ч;

угол наклона стенок бункера – не менее 75°;

должен быть укомплектован светящимися дорожными знаками.

1.2. Пескосолераспределитель с шнековой подачей – 1 шт.

Технические характеристики:

установка в кузов базового автомобиля-самосвала типа МАЗ-5551, 
МАЗ-5550;
возможность монтажа/демонтажа без дополнительных грузоподъемных средств;
бункер из нержавеющей стали, объёмом не менее 5 м3;

управление оборудованием – полуавтоматическое из кабины водителя;

тип подачи материала – шнековый;

тип привод рабочих органов – гидравлический;

производительность на максимальном режиме – не менее 13 м3/ч;

наличие рыхлителя с приводом от цепного редуктора;

угол наклона стенок бункера – не менее 45°;

должен быть укомплектован светящимися дорожными знаками.
Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантией завода-производителя.

