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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат для УВЧ - терапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат для УВЧ - терапии
	шт.
	2


2. Технические требования:
2.1.  Частота колебаний 27,12 МГц ± 0,16 МГц.
2.2.  Регулировка выходной мощности 3 ступени 10, 20, 30 Вт.
2.3.  Время установления рабочего режима не более 3 мин.
2.4.  Класс по защите от поражения электрическим током I.

Лот 2 Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии
	шт.
	2


2. Технические требования:
2.1. Режим работы: повторно кратковременный 30 мин. Работы – 10 мин. Перерыв.
2.2. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (мТл): 40 ± 10.
2.3. Длительность импульса (мс): 12 ± 20 %.
2.4. Частота следования импульсов (Гц): 12,5 ± 5.
2.5. Электробезопасность (класс защиты) не менее II.
2.6. Регулировка отдаваемой мощности – ступенчатая.

Лот 4 Аппарат магнитотерапевтический бегущий импульсным полем

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат магнитотерапевтический бегущий импульсным полем
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1.  Количество катушек – индукторов – не менее 4.
2.2.  Электробезопасность (класс защиты) не менее II.
2.3.  Частота импульсов в каждой катушке – не менее 6 Гц.

Лот 5 Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1.  Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата составляет 30 ± 9 мТл.
2.2.  Электробезопасность (класс защиты) II.

