             Приложение 2

Техническое задание

Микроавтобус, 2026 года выпуска новый (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) – 1 ед.

Технические характеристики должны включать следующие параметры по оборудованию, двигателю, кузову и дополнительным опциям:

	1. 
	двигатель дизельный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с микропроцессорной системой управления, не менее 2499см³;

	2. 
	КПП (5 ступ.) механическая;

	3. 
	Рулевой механизм  с гидроусилителем;

	4. 
	Рулевая колонка с регулировкой по высоте;

	5. 
	Антиблокировочная система (ABS);

	6. 
	Дисковые тормозные механизмы передней и задней оси;

	7. 
	пассажировместимость:  22 чел.;

	8. 
	 количество мест для сидения: 16+1 чел;

	9. 
	габариты ДхШхВ, мм: не менее 7140х2068х2740;

	10. 
	технически допустимая максимальная масса: не менее 4950 кг;

	11. 
	масса снаряженного автомобиля: 3215 кг;

	12. 
	топливный бак: 80 л;

	13. 
	колесная формула: 4x2;

	14. 
	тип ошиновки задней оси: двускатный;

	15. 
	тип привода – задний;

	16. 
	дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе): 170мм;

	17. 
	колесная база: 3950мм;

	18. 
	оцинкованный кузов, пластиковые крылья;

	19. 
	автоматическая подножка сдвижной двери;

	20. 
	форточки в салоне;

	21. 
	поручни по салону;

	22. 
	крючки для одежды в кабине;

	23. 
	вентиляционный люк;

	24. 
	запасное колесо;

	25. 
	шины 185/75R16С;

	26. 
	электростеклоподъемники;

	27. 
	электропривод зеркал заднего вида с подогревом;

	28. 
	центральный замок;

	29. 
	бортовой компьютер;

	30. 
	круиз-контроль;

	31. 
	розетка 12 В;

	32. 
	магнитола (USB);

	33. 
	передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости;

	34. 
	противотуманные фары;

	35. 
	аккумуляторная батарея повышенной емкости;

	36. 
	центральное сиденье пассажира с левым подлокотником;

	37. 
	водительское сиденье с раздельной регулировкой подушки; по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки;

	38. 
	обивка сидений тканевая неворсовая;

	39. 
	отопитель на 4 кВт;

	40. 
	кондиционер.


	
Вместе с поставкой транспортного средства должны быть переданы необходимые документы для регистрации в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.
Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим на территории Республики Беларусь стандартам и техническим условиям.
Гарантийный срок эксплуатации автобуса составляет не менее 24 календарных месяца с даты ввода в эксплуатацию, при условии, без ограничения пробега.           

Начальник ОМТО УТО
подполковник внутренней службы						В.С.Малявко


