ГродМТ 402/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Аквадистиллятор

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Аквадистилятор 25 л/час
	К-т.
	1

	2
	 кронштейн-подставка 
	Шт.
	1


2.Технические требования:
2.1. аквадистиллятор не менее 365х310х580 мм;
2.2. б/электрощит не менее 230х170х175 мм;
2.3. 3ф;380/220 В; 16,2 кВт;
2.4. подключение к сети через сетевой щиток;
2.5. подвод холодной воды Ду-15, расход воды – 180 л/ч (0,05 л/с);
2.6. отвод в канализацию Ду-40; 
2.7. подвод и отвод воды осуществляется резиновыми шлангам

Лот 2 Аквадистиллятор

1. Состав (комплектация одного комплекта) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Аквадистиллятор
	шт.
	1


[bookmark: _Hlk200732092]2. Технические требования:
[bookmark: _Hlk200956857]2.1. Предназначен для производства дистиллированной воды, путем тепловой перегонки воды.
2.2. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали.
2.3. Производят как холодную, так и горячую (+80° C) воду.
2.4. Снабжены системой автоматического отключения.
2.5. Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему.
2.6. Производительность 10 л/ч. ± 10 %
2.7. Для крепления на стену предусмотрен кронштейн

