 
ГродМТ 457/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Табурет медицинский винтовой на колесных опорах
	1.Предназначен для медицинских работник в лечебных учреждениях.
2.Регулируется по высоте.
3.Смонтирован на металлическом регулируемом каркасе.
4.Сидение мягкое. 
5.Каркас изготовлен из металлической трубы и покрыт полимерной краской. 
6.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется. 
7. Наличие колес.
	89 

	2
	Табурет медицинский винтовой на опорах
	1.Предназначен для медицинских работник в лечебных учреждениях.
2.Регулируется по высоте винтовым механизмом.
3.Смонтирован на металлическом регулируемом каркасе.
4.Сидение мягкое.
5.Каркас изготовлен из металлической трубы и покрыт полимерной краской.
6.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности, не воспламеняется.
	123 

	3
	Стул медицинский винтовой на колесных опорах
	1.Предназначены для медицинских работников в лечебных учреждениях.
2.Регулируется по высоте винтовым механизмом, смонтирован на металлическом регулируемом каркасе.
3.Сидение и спинка мягкие. 
4.Каркас изготовлен из металлической трубы и покрыт полимерной краской. 
5.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности. 
	73 

	4
	Стул медицинский с гидравлическим подъемником
	1.Предназначены для медицинских работников в лечебных учреждения.
2.Регулируется по высоте гидравлическим подъемником.
3.Смонтирован на металлическом регулируемом каркасе. 
4.Каркас изготовлен из металлической нержавеющей трубы. 
5.Пятилучевое основание может быть из нержавеющей стали или пластмассовое. 
6.Стул имеет держатель для регулировки высоты сидения и спинки. 
7.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности.
	18 

	5
	Стул медицинский
	1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
2. Наличие колес.
3. Крестовина, гильза пневмоамортизатора и кольцевая опора для ног из прочной пластмассы (иного аналогичного материала) - наличие.
4. Наличие подлокотников.
5. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности.
	59 

	6
	Стул медицинский
	1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог.
2. Наличие колес.
3. Крестовина должна быть хромированная.
4. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности.
	40

	7
	Стул медицинский для пациентов сидение твердое
	1.Предназначен для медицинских работников и пациентов в лечебных учреждениях. 
2.Каркас стула изготовлен из металлических труб, покрыт полимерной краской. 
3.Спинка изготовлена из металлических труб.
4.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам.
5.Сидение из дерева или ламинированного ДСП.
	34

	8
	Стул медицинский для пациентов сидение мягкое
	1.Предназначен для медицинских работников и пациентов в лечебных учреждениях. 
2.Каркас стула изготовлен из металлических труб, покрыт полимерной краской. 
4.Спинка изготовлена из металлических труб, покрыт полимерной краской. 
5.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам.
6.Сидение обтянуто винилискожей (или аналог). 
	52

	9
	Банкетка медицинская 3-х местная сидение мягкое
	1.Выполнена в виде сварного металлического каркаса с применением полимерного покрытия, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 
2.Сидения и спинка изготовлены из ДСП, поролона, винилискожи.
3.Длина – не менее 1500 мм
4.Ширина – не менее 500 мм 
5.Высота – не менее 860 мм
	48 

	10
	Банкетка медицинская 3-х местная сидение твердое
	1.Выполнена в виде сварного металлического каркаса с применением полимерного покрытия, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 
2.Сидения и спинка изготовлены из дерева, или ламинированного ДСП.
3.Длина – не менее 1500 мм
4.Ширина – не менее 560 мм 
5.Высота – не менее 880 мм
	27 

	11
	Кушетка медицинская массажная
	1.Каркас изготовлен из стали с применением полимерного покрытия. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Комплектуется валиками, лесенкой. 
4.Длина - не менее 1 900 мм
5.Ширина – не менее 600 мм 
6.Высота – не менее 750 мм
7. Угол подъема подголовника не мене (-30 град. до +45 град.)
	12

	12
	Кушетка медицинская (деревянный каркас)
	1.Каркас изготовлен из дерева, покрытого лаком. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Ширина – не менее 650 мм
4.Длина – не менее 1980 мм
5.Высота – не менее 500 мм
6.Угол подъема подголовника – не менее 20 градусов
	27

	13
	Кушетка медицинская   кардиографическая (дерево)
	1.Предназначена для съема электрокардиограммы у пациента в состоянии покоя.
2.Длина не более - 2090 мм,
3.Ширина не более - 690 мм,
4.Высота не более - 520 мм;
5. Максимальная масса пациента - 150 кг;
6.Ход подвижных опор - 380 мм;
7.Каркас дерево, поролон, обтянутый винилискожей (либо аналог), влагоотталкивающей и устойчивой к действию дезинфекционных средств;
	5

	14
	Кушетка медицинская (металлический каркас)
	1.Каркас изготовлен из стали с применением полимерного покрытия. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Длина – не менее 1950 мм
4.Ширина – не менее 600 мм
5.Высота – не более 520 мм 
6.Угол подъема подголовника – не менее 25 градусов
	43

	15
	Кушетка медицинская (металлический каркас)
	1.Каркас изготовлен из стали с применением полимерного покрытия. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Длина – не менее 1950 мм
4.Ширина – не менее 600 мм
5.Высота – не менее 550 мм 
6.Угол подъема подголовника – не менее 25 градусов
	25

	16
	Банкетка медицинская без спинки одноместная
	1. Каркас изделия из металла, сварной, выполнен из профильной трубы;
2. Сидение ДСП либо аналог;
3. Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции.
4. Габаритные размеры, мм.: 440×440×475 мм (± 20%);
5.Допускаемая нагрузка 100 кг;
	12

	17
	Банкетка медицинская одноместная 
	1. Банкетка со спинкой одноместная,
2. Каркас металл,
3.Сиденье – ДСП либо аналог, поролон, винилискожа либо аналог, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
	5

	18
	Банкетка медицинская 2-х местная
	1. Каркас изделия сварной, выполнен из стальной трубы с полимерным покрытием;
2. Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролон, винилискожа либо аналог;
3.Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции;
4. Тумба имеет габаритные размеры: не менее 1480 x 660 x 800 мм;
	6

	19
	Банкетка медицинская 3-х местная
	1.Без спинки 3-х местная
2. каркас металл 
3.сиденье – ДСП либо аналог, поролон, винилискожа либо аналог
4.Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции
	16

	20
	Банкетка медицинская 4-х местная
	1.Со спинкой 4-х местная
2. Каркас металл 
3.Сиденье – ДСП либо аналог, поролон, винилискожа либо аналог
4.Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции
	30

	21.1
	Банкетка медицинская 3-х местная
	1. Со спинкой 3-х местная (в виде секции стульев), 
2. Металлический сварной каркас.
3. Сиденье металлическое
4.Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции
	29

	21.2
	Банкетка медицинская 4-х местная
	1. Со спинкой 4-х местная (в виде секции стульев), 
2. Металлический сварной каркас.
3. Сиденье металлическое
4.Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции
	2


 
