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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Аппарат электрохирургический.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат электрохирургический

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 1 комплекта

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, штук

	1.1.
	Электрохирургический генератор для диссекции и

коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов
	1

	1.2.
	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата.
	1

	1.3.
	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.
	48

	1.4
	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.
	36

	1.5
	Инструмент для лапароскопической хирургии с ручной

активацией и системой адаптации к ткани.
	36

	1.6
	Инструмент для лапароскопической хирургии: с ручной активацией и системой адаптации к ткани.
	36

	1.7
	Тележка для размещения аппарата.
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь <-<0 государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№

n/п
	Наименование
	Требуемые параметры

	2.1.
	электрохирургический генератор для диссекции и коагуляции
тканей
и биполярного электрического лигирования
крупных сосудов
	2.1.1 мощность не менее 300 ВТ; 

2.1.2
не
менее
3
уровней
регулировки мощности; 

2.1.3
лигирование
сосудов
диаметром
до 7мм; 

2.1.4
интеллектуальная
система автоматического распознавания инструментов; 

2.1.5
управление
с
помощью
сенсорных экранов; 

2.1.6
технология
Instant
Response (интеллектуальная
система
определения сопротивления тканей)

	
	
	
	2.1.7 RECQM-
система
слежения
за рассеивающим электродом пациента;

2.1.8 система
обновления
программного

обеспечения;

	2.2
	Ножная педаль для активации:
рабочих режимов аппарата
	2.2.1 Двухклавишная
для
переключения режимов рассечения и коагуляции тканей;

2.2.2 провод для подключения не менее 4 метров

	2.3
	Инструмент



для лапароскопической хирургии с ручной активацией
и системой адаптации к ткани.
	2.3.1 длина рабочей части не менее 35 см;

2.3.2 диаметр рабочей части не более 1Омм;

2.3 .3 диссекция тканей в режиме ручного управления;

2.3.4 поворот штока не менее 350 градусов;

2.3.5 прямые закругленные бранши с антипригарным покрытием длиной не менее 20 мм;

2.3.6 предназначены  для  одновременного

лигирования с рассечением/диссекцией тканей;

2.3.7 коагуляции сосудов диаметром до 7 мм;
2.3.8 Апертура раскрытия браншей не менее

12мм

	2.4
	Инструмент
для
	2.4.1 длина рабочей части не менее 30 см;

	
	лапарскопической
	2.4.2 диаметр рабочей части не более 5мм;

	
	хирургии
с
ручной
	2.4.3  диссекция  тканей  в режиме  ручного

	
	активацией
и
системой
	управления;

	
	адаптации к ткани.
	2.4.4 поворот штока не менее 350 градусов;

	
	
	2.4.5
прямые
закругленные
бранши
с

	
	
	антипригарным покрытием длиной не менее

	
	
	20мм;

	
	
	2.4.6
предназначены
для
одновременного

	
	
	лигирования
с
рассечением/диссекцией

	
	
	тканей;

	
	
	2.4.7 Апертура раскрытия бравшей не менее

	
	
	12мм

	2.5
	Инструмент
для лапароскопической

хирургии с ручной активацией и системой адаптации к ткани.
	2.5.1 длина рабочей части не менее 20 см;

2.5.2 диаметр рабочей части не более 10мм;

2.5.3 Диссекция тканей в режиме ручного управления;

2.5.4 Поворот штока не менее 350 градусов;

2.5.5 прямые закругленные бранши с антипригарным покрытием длиной не менее 20мм;

2.5.6 предназначены для одновременного лигирования с рассечением/диссекцией тканей;

2.5.7 коагуляции сосудов диаметром до 7мм;

2.5.8 Апертура раскрытия бравшей не менее 12мм


	2.6
	Инструмент
для
	2.6.1 длина рабочей части не менее 30 см;

	
	лапароскопической
	2.6.2 диаметр рабочей части не более 5мм;

	
	хирургии
с
ручной
	2.6.З  диссекция  тканей в режиме  ручного

	
	активацией
и
системой адаптации к ткани.
	управления;

2.6.4 Поворот штока не менее 350 градусов;

	
	
	2.6.5
Бранши
типа
Maryland
изогнуты
с

	
	
	антипригарным покрытием длиной не менее

	
	
	20мм;

	
	
	2.6.6
Предназначены
для
одновременного

	
	
	лигирования
с
рассечением/диссекцией

	
	
	тканей;

	
	
	2.6.7 Апертура раскрытия браншей не менее

	
	
	12мм

	2.7
	Тележка для размещения

аппарата
	2.9.1
Металлическая,  наличие
блокировки

вращения колес.


