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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Аппарат для ультразвуковой кавитации гнойных ран и полостей.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат для ультразвуковой кавитации гнойных ран и полостей

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Аппарат ультразвуковой хирургический кавитационный
	шт.
	1

	1.1.
	Блок управления
	шт.
	1


	1.2.
	Педаль двухклавишная
	шт.
	1

	1.3.
	Узел акустический ультразвуковой с ирригацией
	шт.
	2

	1.4.
	Узел акустический ультразвуковой с ирригацией с инструментом и защитным кожухом (диаметр 7 мм)
	шт.
	2

	1.5.
	Инструмент ультразвуковой сменный (подковка)
	шт.
	2

	1.6.
	Инструмент ультразвуковой сменный (шарик)
	шт.
	2

	1.7.
	Инструмент ультразвуковой сменный (лопатка)
	шт.
	2

	1.8.
	Ключ для фиксации инструментов
	шт.
	4

	1.9.
	Ручка для узла акустического ультразвукового
	шт.
	2

	1.10.
	Набор шайб для сменных ультразвуковых инструментов (5 шт./уп.)
	уп.
	1

	1.11.
	Переходник-адаптер для подключения узла акустического
	шт.
	2

	1.12.
	Устройство для инфузионно-трансфузионной терапии: магистраль инфузионная (100 шт./уп.)
	уп.
	1

	1.13.
	Коннекторы с возвратным клапаном (50 шт./уп.)
	уп.
	1

	1.14.
	Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной
	шт.
	1


2.Технические требования:

2.1. Аппарат должен быть предназначен для воздействия посредством низкочастотных ультразвуковых колебаний и активированного ультразвуком раствора на биологические ткани при проведении различного терапевтического и хирургического лечения с целью санации и дезинфекции гнойных ран и инфицированных тканей: орошение слизистых оболочек лекарственными растворами, удаление фибринового налета, дезинтеграция некротической ткани.

2.2. Аппарат должен иметь режимы работы: 

- основной режим, предназначен для мощного интенсивного контактного и бесконтактного ультразвукового воздействия на биологические ткани с целью их интенсивного очищения, фрагментации и удаления гнойно-некротических тканей, а также для ультразвуковой обработки гнойных полостей с наибольшей производительностью,

- селективный режим, обеспечивает щадящее контактное и бесконтактное ультразвуковое воздействие на биологические ткани, может применяться для обработки и фрагментации тканей, прилегающих к критическим структурам, таким как грануляционная ткань, нервно-сосудистые образования и т.п., режим обеспечивает повышенную тканевую селективность,

- режим ирригации для подачи лекарственного раствора в обрабатываемую область через внутренний ирригационный канал ультразвукового инструмента,

- режим аспирации для удаления жидкости из поля хирургического или терапевтического вмешательства.

2.3. Инструменты и акустические узлы аппарата должны быть многоразовыми, стерилизоваться методом автоклавирования.

2.4. Акустические узлы и ультразвуковые инструменты должны иметь внутренние ирригационные каналы для подачи лекарственного раствора, обеспечивающие возможность кавитационного распыления растворов и длительную работу без дополнительного охлаждения.

2.5. Акустические узлы со сменными ультразвуковыми инструментами должны иметь различную конфигурацию.

2.6. Конструкция акустического узла должна быть безопасной, предотвращающей передачу вибраций на руки врача.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию.

В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала, гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

