ГродМТ 461/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2 Измеритель артериального давления механический (тонометр)

	№ Лота
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Измеритель артериального давления механический (тонометр)
	573

	2
	Измеритель артериального давления механический (тонометр)
	103

	
	Технические характеристики

Наличие стетоскопа в комплекте;
Наличие манометр в комплекте;

Наличие фильтра обратного клапана;

Лот 1 - Размер манжеты – не менее 22 см, не более 45 см (1 шт.);
Лот 2 – Размер манжеты – не менее 11 см, не более 19 см (1 шт.);


Лот 3 Измеритель артериального давления автоматический

	Наименование
	Кол-во, шт.

	Измеритель артериального давления автоматический
	71


1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
1.1. Измеритель артериального давления автоматический – 1шт

1.2. Манжета взрослая (не менее 22 см, не более 45 см) с внутренней камерой – 1 шт
1.3. Сетевой адаптер – 1 шт.

1.4. Элементы питания- достаточное кол-во для работы устройства
2. Технические характеристики
2.1. Тип тонометра автоматический;

2.2. Способ применения- на плечо;

2.3. Возможность работы от сети переменного тока и элементов питания;

2.4. Обязательное отображение на дисплее следующих параметров:

- систолическое давление;

- диастолическое давление;

- пульс.

