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	№ п/п
	Графическое изображение
	Смысловое значение
	Размер, мм
	Кол-во,

шт.
	Технические требования (техническое описание при необходимости)

	1.
	Приложение 1
	Стенд охраны труда с карманами формата А4

Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго» (Прилагается)
	1200х1000 мм
	130
	На пластике ПВХ – 3-4 мм толщина, с бортиками (ребра жесткости толщиной 2-3 см), крепление на подвесных элементах. Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго»

	2.
	Приложение 2
	Стенд охраны труда с карманами формата А4

Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго» (Прилагается)
	1400х1250
	18
	На пластике ПВХ – 3-4 мм толщина, с бортиками (ребра жесткости толщиной 2-3 см), крепление на подвесных элементах. Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго»

	3.
	Приложение 3
	Стенд охраны труда с карманами формата А4

Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго» (Прилагается)
	1400х1250
	18
	На пластике ПВХ – 3-4 мм толщина, с бортиками (ребра жесткости толщиной 2-3 см), крепление на подвесных элементах. Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго»

	4.
	Приложение 4
	Стенд охраны труда с карманами формата А4

Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго» (Прилагается)
	1400х1250
	18
	На пластике ПВХ – 3-4 мм толщина, с бортиками (ребра жесткости толщиной 2-3 см), крепление на подвесных элементах. Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго»

	5
	Приложение 5
	Стенд охраны труда. Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго» (Прилагается)
	1200х1800
	18
	На пластике ПВХ – 3-4 мм толщина, с бортиками (ребра жесткости толщиной 2-3 см), крепление на подвесных элементах. Цветовой фон корпоративный стиль РУП «Витебскэнерго»

	6
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	Знаки безопасности. В соответствии с требованиями ТКП 290-2023, ГОСТ 12.4.026-2015
	280х210
	548
	Материал – пластик.
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	Знаки безопасности. В соответствии с требованиями ТКП 290-2023, ГОСТ 12.4.026-2015
	240х130
	548
	Материал – пластик.
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	Знаки безопасности. В соответствии с требованиями ТКП 290-2023, ГОСТ 12.4.026-2015
	250х250
	547
	Материал – пластик.
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5
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