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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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	Требования к серверу
	Процессор – не старше 3-го поколения Intel Xeon Scalable или аналог, не менее 16 ядер/32 потока, базовая частота не менее 2.4Ггц, не менее 24Мб кэш-памяти – 2 шт.;
Оперативная память – не менее 128Гб DDR4 2666Mhz, ECC REG, не менее 4-х каналов (с возможностью увеличения до 1Tб); 
Контроллер RAID (RAID 0, 1, 6,10,60) с АКБ;
SSD накопитель для установки и загрузки гипервизора объемом не менее 500 Гб, NVME, SFF – 2 шт.;
HDD для хранения данных, SAS 6, от 1,5ТБ –не менее 7шт.
LAN Ethernet 1-2,5 Гбит/с – от 2 шт.;
Порты 10G SFP+ с поддержкой работы c гипервизорами – не менее 2 шт.;
+модули Huawei 10Gbps SFP+ или совместимый аналог.
Порты USB 2.0 или выше – не менее2 шт.;
Порт управления IPMI BMC модуль отдельный Ethernet
Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Гарантия
	[bookmark: _Hlk233629720]Гарантийный срок эксплуатации и технической поддержки оборудования должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты поставки, с возможностью послегарантийной технической поддержки сроком на 5 (пять) лет. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить техническую поддержку. В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.
 Ремонт и замена оборудования должна происходить в сроки не более 10 календарных дней. 



