УО ВГАВМ						
							УТВЕРЖДАЮ
							Ректор ________О.С. Горлова
							«___»    июль  2026 г.
					Дефектный акт №
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026 №201 в составе:
председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО			Ерёмин А.А.
члены комиссии:		
				инженер Х и ЭТО				Ильницкий А.А.
				инженер Х и ЭТО				Буринов О.В.
				инженер по ОТ и ТБ			Полинов И.Э.
				 инженер 					Умецкая М.Н..
				инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Общежитие №4 установила, что покрытие стен из керамической плитки отстаёт от основания, имеет сколы и трещины, некоторые плитки отсутствуют. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт по   замене плитки на стенах.
	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.                                                                                                                       Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.                                                                                                                     Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют
	Начало работ: 20 июль 2026г.
	Окончание работ:  20 августа 2026г.
	Работы будут выполняться  силами подрядной организации.
Председатель комиссии:	начальник Х и ЭТО		________Ерёмин А.А.
Члены комиссии:		
				инженер Х и ЭТО			________Ильницкий  А.А.
				инженер Х и ЭТО			________Буринов О.В.
				инженер по ОТ и ТБ		________Полинов И.Э.
				 инженер Х и ЭТО			________Умецкая М.Н.
				инженер Х и ЭТО			________Мартынов С.Н.          


Общежитие №4
	ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	

	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание
	

	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 м2
	0,6541
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж ванн чугунных
	шт
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Установка ванн чугунных
	шт
	1
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен/ к=2 до толщ. 20 мм
	100 м2
	0,69515
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	

	
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,69515
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж моек
	шт
	3
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Установка моек
	шт
	3
	
	

	
	Демонтаж  умывальников и раковин
	шт
	1
	
	

	
	Установка  умывальников
	шт
	1
	
	

	
	Заполнение швов композицией для заполнения швов
	М2
	0,35
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	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 разбираемого покрытия
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разборка покрытий цементных полов
	100 м2 разбираемого покрытия
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	М3 изоляции
	2,83
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя
	100 м2
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12/ к=10 до толщ. 70 мм
	100 м2
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	Т
	0,026
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм
	100 м2
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,028545
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,039216
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям
	100 м2
	0,039216
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 м
	0,0912
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2 проемов
	0,01785
	
	

	
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,0202
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 м
	0,0202
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних откосов по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0128
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100 м2 зашивок
	0,021
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Смена смесителей без душевой сетки/ материал от разборки
	100 шт.
	0,02
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Смена сифонов
	100 приборов
	0,02
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Смена моек на одно отделение /материал от разборки
	100 приборов
	0,02
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,09652
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Демонтаж плиты электрической
	Шт.
	5
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	

	
	Установка плиты электрической/ материал б/у
	Шт.
	5
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)
	Т
	6,116
	 К_стесн.=1,2
	

	Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж.
	

	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 м2
	0,296024
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2
	100 м2
	0,49793
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 м2
	0,49793
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен/ к=2 до толщ. 20 мм
	100 м2
	0,49793
	 К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	

	
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,28088
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям
	100 м2
	0,21705
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 разбираемого покрытия
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Разборка покрытий цементных полов
	100 м2 разбираемого покрытия
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	М3 изоляции
	2,83
	 К_стесн.=1,2
	

	
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	0,2356
	 К_стесн.=1,2
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Составил:	Инженер Х и ЭТО	_______________		А.А. Ильницкий
