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Заявка на закупку
Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кухня для подготовки фангопарафина

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	117 698,70 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Котел из нержавеющей стали  – 1 шт.
1.2.Термошкаф из нержавеющей стали  - 1 шт.
1.3.Стол рабочий  из нержавеющей стали 2-х секционный с термошкафом, шкафом и дверцей, мойкой со смесителем – 1 комплект.
1.4.Тележка – 1 шт.
2.  Показатели (характеристики):
2.1.Котел из нержавеющей стали для подготовки фангопарафина: 
2.1.1. Общий объем котла -  60 л
2.1.2. котел (ДхШхВ) 740х685х740 (±10) мм
2.2.Термошкаф из нержавеющей стали предназначен для поддержания необходимой температуры фангопарафиновых смесей. Выполняет функции поддержания заданной температуры внутри камеры хранения лотков с готовыми фанго-парафиновыми смесями от +40°С до +55°С. 
2.3 2-х секционный стол (ДхШхВ), 1300х775х980 мм
2.4.Диаметр сливного отверстия – 50 (±3) мм
2.5.Скорость вращения лопастей перемешивающего устройства котла (без загрузки) – 24 (±3) об/мин.:
2.6.Встроенный терморегулятор, диапазон: от 40 до 80 оС (120 оС режим стерилизации).
2.7.Шаг установки температуры: 5 оС
2.8.Таймер установки времени перемешивания от 0 до 60 мин (с интервалом 1 мин.)
2.9.Электрическое питание: сеть трёхфазного переменного тока напряжением 380 (±10) В и частотой 50-60 Гц
2.10.Потребляемая мощность, не более 4,5 кВА
2.11.Масса отдельных частей: 
2.11.1 котел, не более 120 кг
2.11.2.стол рабочий двухсекционный, не более 100 кг


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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