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ГродМТ 477/26-ЭА                                                                                                    Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 – 3 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Количество, шт.

	1
	Наборы для коронарографии трансфеморальным доступом
	Набор для коронарографии (JL 4, JR 4, пункционная игла, интрадьюсер 6F, проводник J 3 мм тип 0.035 inch –50 см, проводник J 3 мм тип 0.035 inch – 150 см)
	100

	2
	Наборы для коронарографии трансрадиальным доступом
	Набор для коронарографии (катетер типа Tiger 4.0 5F, проводник периферические J-тип 0,035 inch, 180см, интрадьюсер 6F – 15-25 см для трансрадиального доступа,  металлический прямой проводник 0.025 inch – 80 см, пункционная игла, устройство для гемостаза лучевой артерии)
	450

	
	
	Набор для коронарографии (катетер типа Tiger 5.0 5F, проводник периферические J-тип 0,035 inch, 180см, интрадьюсер 6F – 15-25 см для трансрадиального доступа, металлический прямой проводник 0.025 inch – 80 см, пункционная игла, устройство для гемостаза лучевой артерии)
	150

	3
	Игла пункционная для наборов для коронарографии трансфеморальным доступом
	пункционная игла для постановки по методике Сельдингера 1.25 мм ± 0.05 мм (18 G);
	100


Лот 4 - 6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Количество, шт.

	4
	Проводники 0,035 дюйма с тефлоновым покрытием
	Проводники с тефлоновым покрытием (J-curve) J-изогнутые 0.035 inch (0,889 мм), 150±5 cм.
	20

	
	
	Проводники с тефлоновым покрытием (J-curve) J-изогнутые 0.035 inch (0,889 мм), 260-300cм.
	20

	5
	Проводники 0,035 дюйма нитиноловые с гидрофильным покрытием стандартной жесткости
	Проводники с гидрофильным покрытием J-тип 0.035 inch (0,889 мм), 180±5 cм.
	20

	6
	Проводники 0,035 дюйма супержесткие с тефлоновым покрытием для проведения инструментария в камеры сердца и крупные сосуды
	Проводник супержесткий (Lunderquist) 260-300 см J-кончик
	5


Лот 7, 8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во шт.

	7
	Проводники коронарные
	Проводники коронарные 0.014” (0,3556 мм), 180-190 см, прямой

2.1. Технология изготовления − сердечник типа single-core из стали с наличием дублирующей внутренней оплетки.

2.2. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки.

2.3. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 0,5-0,7 г., плюс/минус 10%.

Конструкция шафта для осуществления дополнительной поддержки
	300

	8
	Проводники коронарные для сложных и окклюзионных поражений артерий
	Проводники коронарные гидрофильные 0.014” (0,3556 мм), 180-190 см, прямой

Зауженный дистальный кончик 0.010” (0,254 мм).

2.2. Технология изготовления − сердечник типа single-core из стали с наличием дублирующей внутренней оплетки.

2.3. Полимерный чехол с гидрофильным покрытием, нанесенным поверх полимерного чехла.

2.4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 1,0 г., плюс/минус 10%.
	25


Лот 9, 10

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во шт.

	9
	Устройства для закрытия пункционных отверстий бедренной артерии с коллагеновым гемостатическим элементом
	Устройства для закрытия пункционных отверстий 6F

Способ закрытия пункционного отверстия – абсорбируемый полимерный якорь и абсорбируемый коллагеновый тампон, соединенные между собой абсорбируемой шовной нитью
	15

	
	
	Устройства для закрытия пункционных отверстий 8F

Способ закрытия пункционного отверстия – абсорбируемый полимерный якорь и абсорбируемый коллагеновый тампон, соединенные между собой абсорбируемой шовной нитью
	5

	10
	Устройства для закрытия пункционных отверстий бедренной артерии после извлечения инструмента размером 6-20F
	Устройства для закрытия пункционных отверстий 6-20F - типа ProGlide Способ закрытия пункционного отверстия – прошивание стенки сосуда монофиламентной нитью
	20


Лот 11 Комплект для выполнения ангиопластики и стентирования

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Комплект для выполнения ангиопластики и стентирования
	шт.
	150


2. Технические требования:

2.1. Манифолд на 2-3 крана с правосторонним размещением, изготовлен из прозрачного материала, с вращающимся адаптером.

2.2. Линия для контраста длиной не менее 150 см с трубкой большого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором Luer lock (Male).

2.3.
Линия для физ. раствора длиной не менее 150 см с трубкой большого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором Luer lock (Male).

2.4.
Шприц ангиографический объемом 12 – 15 мл, с наличием колец и упоров для свободного манипулирования одной рукой, с вращающимся адаптером.

2.5.
Соединительная трубка длиной не менее 70 - 80 см из прозрачного материала с коннектором Luer lock и вращающимся адаптером.

2.6.
Y-коннектор с одним гемостатическим портом и кнопочным пружинным клапаном и с вращающимся адаптером.

2.7.
 3-х ходовой кран с вращающимся адаптером давление 1000 psi.-2 шт.

2.8.
Шприц-манометр высокого давления (объем не менее 20 мл, максимальное давление не менее 30 атм.).

2.9.
Устройство для вращения коронарного проводника.

2.10.
Тупоконечная направляющая игла.

2.11.
 Покрытие стерильное ангиографическое для операционного стола 240х300 см с двумя отверстиями для феморального доступа и двумя отверстиями для радиального доступа, прозрачными бортами – 1шт.

2.12.
Покрытие защитное стерильное прозрачное диаметр 100 см – 2 шт.

2.13.
Халат стерильный одноразовый с трикотажными манжетами размер XL – 3 шт.

2.14.
Простыня стерильная не менее130х150 см – 1 шт.

2.15.
Поставка всех компонентов набора в одной стерильной упаковке. *

2.16.
Гипоаллергенный материал.

2.17.
Дезодорированный материал.

Лот 12 Комплект для введения контраста

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Комплект для введения контраста
	шт.
	200


2. Технические требования:

2.1. Манифолд на 2-3 крана с правосторонним размещением, изготовлен из прозрачного материала, с вращающимся адаптером.

2.2. Линия для контраста длиной не менее 150 см с трубкой большого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором Luerlock (Male)

2.3.
Линия для физ. раствора длиной не менее 150 см с трубкой большого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором Luerlock (Male)

2.4.
Шприц ангиографический объемом 12 – 15 мл, с наличием колец и упоров для свободного манипулирования одной рукой, с вращающимся адаптером.

2.5.
Соединительная трубка длиной не менее 70 - 80 см из прозрачного материала с коннектором Luerlock и вращающимся адаптером.

2.6.
Y-коннектор с одним гемостатическим портом и кнопочным пружинным клапаном и с вращающимся адаптером.

2.7.
 3-х ходовой кран с вращающимся адаптером давление 1000 psi. - 2 шт.

2.8.
Поставка всех компонентов набора в одной стерильной упаковке.

