Приложение №1:

Лот 1.
Описание технических показателей (характеристик)
Камера ретинальная детская экспертного класса
1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)
 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1 
	Рукоятка с камерой и флуоресцентным фильтром
	1

	1.2 
	Крышка защитная для рукоятки
	1

	1.3 
	Монитор 
	1

	1.4 
	Корпус со встроенным компьютером 
	1

	1.5 
	Модуль для флуоресцентной ангиографии
	1

	1.6 
	Линза сменная широкоугольная 
	1

	1.7 
	Линза сменная портретная  
	1

	1.8 
	Держатель для линзы
	1

	1.9 
	Набор для отработки навыков визуализации
	1

	1.10 
	Педаль 
	1

	1.11 
	Клавиатура
	1

	1.12 
	Мышь 
	1

	1.13 
	Тележка
	1



2. Технические требования:

	2.1 
	Назначение: ретинальная немидриатическая камера с функцией флуоресцентной ангиографии для автоматического получения изображений глазного дна.
	Наличие

	2.2 
	Наличие цветного сенсорного экрана.
	Наличие

	2.3 
	Наличие возможности отключать/включать сенсорное управление монитора.
	Наличие

	2.4 
	Источник с белым светом для стандартного освещения.
	Наличие

	2.5 
	Источник с узкополосным синим светом для флуоресцентной ангиографии.
	Наличие

	2.6 
	Наличие линзы для визуализации глаза и лица.
	Наличие

	2.7 
	Наличие линзы для визуализации сетчатки с полем зрения не менее 130°.
	Наличие

	2.8 
	Возможность управлением камерой (съемка видео, захват изображения, фокусировка) и освещением при помощи программного обеспечения, при помощи панели управления и при помощи педали.
	Наличие

	2.9 
	Возможность регулировки тележки по высоте.
	Наличие

	2.10 
	Не менее двух встроенных аккумуляторов для бесперебойной работы системы при отключении питания в сети.
	Наличие



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: 
         Согласно аукционным документам организатора.




































[bookmark: _Hlk125678150]Приложение №2:

Лот 2.
Описание технических показателей (характеристик)
Камера ретинальная портативная
1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Ретинальная камера портативная
	1

	1.2
	Станция зарядная
	1

	1.3
	Кейс для переноски
	1



2. Технические требования:

	2.1
	Назначение: ретинальная переносная немидриатическая камера для получения цветных изображений глазного дна.
	Наличие

	2.2
	Разрешение камеры не менее 12 мегапикселей.
	Наличие

	2.3
	Встроенный цветной сенсорный экран управления.
	Наличие

	2.4
	Поле (угол) получения изображения для одного снимка - не менее 45°.
	Наличие

	2.5
	Наличие ручного и автоматического режима фокусировки.
	Наличие

	2.6
	Наличие внутренней цели (метки) фиксации взгляда пациента с возможностью регулировки положения для получения фотографий зон диска, центра, макулы.
	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: 
         Согласно аукционным документам организатора.














Приложение №3:


Лот 3.
Описание технических показателей (характеристик)
Камера ретинальная немидриатическая


1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект)

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Ретинальная камера немидриатическая
	1

	1.2
	Стол электроподъёмный для установки прибора
	1




2. Технические требования:

	2.1
	Назначение: ретинальная немидриатическая камера для автоматического получения цветных изображений глазного дна, разрешение не менее 15 мегапикселей.
	Наличие

	2.2
	Встроенный цветной сенсорный экран управления.
	Наличие

	2.3
	Поле (угол) получения изображения для одного снимка - не менее 45°.
	Наличие

	2.4
	Наличие функций: автоматическая фокусировка, автоматическая фотосъемка. мульти-снимки (мозайка).
	Наличие

	2.5
	Наличие внутренней цели (метки) фиксации взгляда пациента с возможностью регулировки положения для получения фотографий зон диска, центра, макулы.
	Наличие

	2.6
	В комплекте поставки: персональный (либо встроенный) компьютер, монитор с диагональю не менее 20 см, цветной лазерный принтер.  
	Наличие



[bookmark: _GoBack]3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: 
       Согласно аукционным документам организатора.
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