ГродМТ 483/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аппарат для лечения ран отрицательным давлением

Закупке подлежит 3 компл.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)
	[bookmark: 113][bookmark: 117]№
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Аппарат для лечения ран отрицательным давлением
	1 шт.

	
	Адаптер переменного тока и кабель переменного тока
	1 шт.

	
	Держатель контейнера
	1 шт.

	1.2
	Контейнер для аспирации в составе: контейнер – 1 шт., крышка контейнера – 1 шт., трубка соединительная – 2 шт., бактериальный фильтр – 1 шт., отвердитель – 1 шт. 
	20 шт.

	1.3
	Набор для вакуумной терапии ран: средний 
	20 шт.

	
	Набор для вакуумной терапии ран: большой
	20 шт.



2. Технические характеристики:
	2.1.1
	Цветной жидкокристаллический дисплей, кнопочное управление.
	Наличие

	2.1.2
	Возможность работы как от источника сетевого питания, так и от внутренней батареи. Время зарядки не более 4 ч.
	Наличие

	2.1.3
	Должен обеспечивать давление отсасывания в диапазоне не уже, чем от -55 мм рт.ст. до -220 мм рт.ст.
	Наличие

	2.1.4
	Должен быть оборудован системой тревог (свето-звуковая).
	Наличие

	2.1.5
	Предназначен для длительной работы не менее 35 ч непрерывно.
	Наличие

	2.1.6
	Скорость потока аспирации не менее 4 л/мин
	Наличие

	2.2.1
	Контейнер объемом, не менее 800 мл
	Наличие

	2.3.1
	Набор для вакуумной терапии ран: средний
Поролоновая повязка – 1 шт.
Прозрачная пленка – 2 шт.
Блок трубок – 1 шт.  
	18*12,5*3 + 0,5 см
32*35 + 1 см
Не менее 2м

	2.3.2
	Набор для вакуумной терапии ран: большой
Поролоновая повязка – 1 шт.
Прозрачная пленка – 2 шт.
Блок трубок – 1 шт.  
	
26*15*3 + 0,5 см
20*30 + 1 см
Не менее 2м



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев.
3.2. Срок стерильности – не менее 18 месяцев.


