
Приложение 4 к аукционным документам №А589-07/261

Техническое описание

Лот №1 Объектив по типу Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM или аналог:
байонет (крепление): Canon RF, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием, использование адаптеров и переходников для оптики других систем недопустимо;
пыле- и влагозащищенная конструкция корпуса с резиновым уплотнителем на байонете;
наличие защитного фтористого покрытия на передней и задней линзах для отталкивания грязи и воды;
диапазон фокусных расстояний переменный от 100 до 500 мм;
наличие в конструкции не менее 1 сверхнизкодисперсионного элемента и не менее 6 элементов UD;
угол обзора от 5° до 24°;
светосила: максимальное раскрытие диафрагмы f/4.5 на фокусном расстоянии 100 мм и не менее f/7.1 на фокусном расстоянии 500 мм;
диаметр светофильтра 77 мм;
привод автофокусировки ультразвуковой мотор (2 x nano USM);
вес: не более 1370 грамм;
минимальная дистанция фокусировки 0.9 м при фокусном расстоянии 100 мм;
комплект поставки: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки, футляр, штативное кольцо.

Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.                                                              


Лот №2 Объектив по типу Canon RF 24-105mm f/4L IS USM или аналог:
байонет (крепление): Canon RF, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием, использование адаптеров и переходников для оптики других систем недопустимо;
светосила: постоянное значение f/4.0 на всем диапазоне фокусных расстояний (от 24 мм до 105 мм). Изменение светосилы при зуммировании недопустимо;
наличие в оптической схеме не менее 1 ультранизкодисперсионного элемента и асферических линз с покрытием для борьбы с бликами;
всепогодная конструкция с резиновым уплотнителем на металлическом байонете;
наличие стабилизатора изображения;
привод автофокусировки: ультразвуковой мотор (nano USM);
минимальная дистанция фокусировки 0.45 м;
вес: не более 700 грамм.

Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.                                                              


Лот №3 Объектив по типу Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM или аналог:
байонет (крепление): Canon RF, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием, использование адаптеров и переходников для оптики других систем недопустимо;
светосила: постоянное значение f/2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний (от 70 мм до 200 мм). Изменение светосилы при зуммировании недопустимо;
конструкция диафрагмы: Скругленная, не менее 9 лепестков;
минимальная диафрагма: 32;
минимальная дистанция фокусировки 0.7 м;
угол обзора от 34° до 12°;
эквивалентное фокусное расстояние (35 мм): 70 — 200 мм.
длина объектива в сложенном состоянии (на фокусном расстоянии 70 мм) должна составлять не более 146 мм; 
вес объектива (без учета штативного кольца) должен составлять не более 1070 грамм;
наличие на корпусе отдельного программируемого кольца управления (дополнительно к кольцам зума и фокуса) для изменения параметров съемки (ISO, выдержка, диафрагма) напрямую с объектива;
привод фокусировки: Двойной независимый привод фокусировки (система из двух отдельных линейных ультразвуковых моторов, управляющих разными группами линз независимо друг от друга);
стабилизация изображения: Встроенный оптический стабилизатор изображения с эффективностью не менее 5 ступеней экспозиции, имеющий не менее 3 режимов работы (стандартный, панорамирование, съемка только во время экспозиции);
защита и класс: Принадлежность к профессиональной серии «L» с белым теплоотражающим покрытием корпуса;
всепогодная конструкция с резиновым уплотнителем на металлическом байонете;
фтористое покрытие передней и задней линз;
вес: не более 1070 грамм;
комплект поставки: Объектив, бленда, съемное штативное кольцо, чехол/кофр для хранения и транспортировки, передняя защитная крышка, задняя защитная крышка объектива.

Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.                                                              


Лот №4 Объектив по типу Canon RF 16mm F2.8 STM или аналог:
байонет (крепление): Canon RF, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием, использование адаптеров и переходников для оптики других систем недопустимо;
диапазон фокусных расстояний: не менее 16мм;
светосила: f/2.8;
фокусное расстояние: фиксированное, строго 16 мм (переменное фокусное расстояние недопустимо);
привод автофокусировки: шаговый двигатель (STM);
минимальная дистанция фокусировки: 0,13 м;
число лепестков диафрагмы: не менее 7;
минимальная диафрагма: f/22;
вес: не более 165 грамм;
длина корпуса в сложенном/выключенном состоянии не более 40,2 мм;
Наличие специального низкодисперсионного стекла;
Тип привода автофокуса: Шаговый мотор STM (обеспечивающий плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео);
Наличие на корпусе комбинированного электронного кольца, выполняющего роль как кольца ручной фокусировки, так и кольца управления параметрами (ISO, выдержка, диафрагма) с переключателем режима работы (Focus/Control) на корпусе.

Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.                                                              






Лот №5 Объектив по типу Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 или аналог:
байонет (крепление): Sony E-Mount, для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием, использование адаптеров, переходных колец или объективов сторонних систем крепления недопустимо;
формат: полный кадр, 35 мм; 
диапазон фокусных расстояний: Переменный, строго от 24 мм до 240 мм (10x оптический зум);
светосила: переменная, f/3.5 на коротком конце (24 мм) и f/6.3 на длинном конце (240 мм);
минимальная диафрагма: От f/22 (на 24 мм) до f/40 (на 240 мм);
конструкция диафрагмы: Скругленная, 7 (семь) лепестков;
минимальная дистанция фокусировки: От 0,5 метра (на широком угле) до 0,8 метра (в телеположении);
вес: не более 780 грамм;
минимальная дистанция фокусировки: 0,5–0,8 м;
наличие системы стабилизации изображения;
комплект поставки: Объектив, бленда, передняя защитная крышка,  задняя крышка объектива.

Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.                                                              


