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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Велоэргометр медицинский (вертикальный)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Велоэргометр медицинский (вертикальный)
	шт.
	1

	1.2.
	Опора для спины
	шт.
	1

	1.3
	Датчик ЧСС
	шт.
	1

	1.4
	Кабель питания
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. [bookmark: _Hlk183424327]Регулировка положения сиденья по высоте, регулировка дальности относительно стойки с дисплеем.
2.2. Регулировка положения рукоятки по высоте и наклону.
2.3. Регулировка радиуса вращения педалей (педаль фиксируется в 1 из 3 положений).
2.4. Наличие регулируемого по высоте поворотного цветного сенсорного экрана диагональю не менее 10” для задания и отображения параметров нагрузки и возможностью переворота изображения на 180°.
2.5. Диапазон задания нагрузки не уже от 5 до 500 Вт с дискретностью 5 вт. 
2.6. Наличие не менее 10 предустановленных протоколов нагрузки (типа Горка, Холм, Изокинетическая, Кардио, Контроль пульса, Непрерывная, Непрерывно-возрастающий (Ступенчатый и РЭМП), Постоянная, Прерывистая,) с возможностью создания и изменения индивидуальных тренировочных программ и цифрового отчета.
2.7. Возможность сопряжения внешних устройств по беспроводному протоколу.
2.8. Наличие мотивационной интерактивной игры для отработки навыков на скорость и симметрию.
2.9. Максимально допустимая масса пациента, не менее 160 кг включительно, рост до 200 см включительно.
2.10. Питание от сети 220В, 50Гц.


