
Приложение 4 к аукционным документам № А593-07/261

Лот № 1: Студийная светодиодная панель модели по типу Aputure Nova P600C либо аналог:
	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	Тип осветительного прибора
	Светодиодная панель мягкого света формата не менее 2х1 фута.

	Тип светодиодного модуля
	Мультицветная светодиодная матрица типа RGBWW.

	Потребляемая мощность
	Не менее 600 Вт (максимальная потребляемая мощность из сети — не более 720 Вт).

	Диапазон цветовой температуры
	Регулируемый, в диапазоне строго от 2000 K до 10 000 K.

	Качество цветопередачи
	Индекс CRI: не менее 95;
Индекс TLCI: не менее 95;
Индекс CQS: не менее 95;
Индекс SSI (D56): не менее 74;
Индекс SSI (Tungsten): не менее 84.

	Световой поток (освещенность)
	Не менее 2250 Люкс на расстоянии 3 метров (при цветовой температуре 6500 K).

	Регулировка яркости (диммирование)
	Плавная, цифровая, в диапазоне от 0,1% до 100%.

	Зонность управления (Пиксельный контроль)
	Наличие не менее 4 независимых световых зон (движков света) внутри одного прибора.

	Беспроводные протоколы управления
	Наличие встроенных модулей: CRMX, Bluetooth.

	Проводные интерфейсы
	Вход и сквозной выход 5-Pin XLR DMX (поддержка 8-бит и 16-бит);
Сетевой интерфейс RJ45 (поддержка Art-net / SCN).

	Конструкция блока управления
	Съемный блок управления, фиксируемый на лире прибора. Наличие встроенных контактных штифтов (Contact Pins) для питания и передачи данных между блоком и головой прибора без использования промежуточного кабеля при установке в зажим.

	Конструкция крепления (лиры)
	Изогнутая двухзажимная лира (дизайн Curved Yoke). Наличие встроенного крепежного пальца стандарта Junior Pin (диаметр 28 мм / 1-1/8").

	Охлаждение
	Активное (интеллектуальный вентилятор) с возможностью полного принудительного отключения (режим Silent).


Оборудование должно поставляться в едином комплекте:

1. Светодиодная панель — 1 шт.

2. Съемный блок управления с ЖК-дисплеем — 1 шт.

3. Быстросъемный механический зажим для фиксации блока управления на стойке или лире — 1 шт.

4. Кабель питания с фиксирующимся влагозащищенным разъемом длиной не менее 6 метров — 1 шт.

5. Соединительный кабель заголовка (5-Pin XLR) длиной не менее 3 метров — 1 шт.

6. Жесткий транспортировочный кейс — 1 шт.

Лот № 2: Студийный светодиодный осветитель модели по типу Aputure Light Storm LS C300d II либо аналог:

	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	Тип источника света
	Светодиодный моноблок (прожектор) направленного света на базе COB-матрицы (Chip-on-Board).

	Тип байонета (крепления насадок)
	Наличие встроенного жесткого крепления стандарта Bowens S-Type.

	Цветовая температура
	Фиксированная, сбалансированная под дневной свет: строго 5600 K (с допустимым отклонением не более ±200 K).

	Потребляемая мощность
	Максимальная потребляемая мощность — строго не более 350 Вт.

	Качество цветопередачи
	Индекс CRI: не менее 96;
Индекс TLCI: не менее 96;
Индекс CQS: не менее 95.

	Световой поток (освещенность)
	С голым диодом (без насадок) на 1 м: не менее 11 000 Люкс.
С входящим в комплект стандартным рефлектором на 1 м: не менее 45 000 Люкс.

	Регулировка яркости и кривые диммирования
	Плавное диммирование от 0% до 100%. Поддержка выбора не менее 4 математических кривых затухания света: линейная (Linear), логарифмическая (Logarithmic), экспоненциальная (Exponential), S-образная (S-Curve).

	Управление и связь
	Проводной DMX512 (5-pin вход/выход);
Встроенный радиомодуль 2,4 ГГц;
Встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой ячеистой топологии сети (Mesh-network).

	Встроенные световые эффекты 
	Наличие не менее 8 предустановленных эффектов: Папарацци (Paparazzi), Искры (Spark), Молния (Lightning), Неисправная лампа (Faulty Bulb), ТВ (TV), Пульсация (Pulse), Вспышка (Flash), Взрыв (Explosion).

	Конструкция блока управления (балласта)
	Внешний единый блок управления, совмещающий блок питания и контроллер. Конструкция корпуса блока должна иметь пассивное безвентиляторное охлаждение для обеспечения полной бесшумности.

	Система автономного питания
	Наличие на корпусе блока управления не менее двух площадок для аккумуляторов типа V-Mount. Прибор должен поддерживать работу на половинной мощности (до 50%) при установке только одного аккумулятора V-Mount.

	Конструкция лиры (крепления)
	U-образная лира с возможностью вращения осветительной головки на 360°. Механизм фиксации наклона должен быть выполнен в виде дискового ручного тормоза (Handbrake locking mechanism).


Оборудование должно поставляться в едином комплекте:
1. Осветительная головка (прожектор) с защитной крышкой COB-матрицы — 1 шт.
2. Блок управления (балласт) со встроенными пластинами V-Mount и ремнем для подвешивания — 1 шт.
3. Обновленный 55-градусный гипер-рефлектор (модификатор хода луча) под байонет Bowens — 1 шт. 

4. Быстросъемный зажим с ответной площадкой на блоке управления для жесткой фиксации балласта на трубах стойки диаметром от 2 до 5 см. 

5. Кабель питания с фиксирующимся влагозащищенным разъемом длиной не менее 6 метров — 1 шт. 

6. Пятипиновый (5-Pin XLR) соединительный кабель между головой прибора и блоком управления длиной не менее 3 метров — 1 шт. 

7. Беспроводной пульт дистанционного управления (частота 2.4 ГГц) — 1 шт.
8. Полужесткий транспортировочный кофр (сумка).
Лот № 3: Прямоугольный софтбокс модели по типу Aputure NOVA P600C SOFTBOX либо аналог:

	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	Тип насадки
	Модификатор света типа «Софтбокс».

	Форма софтбокса
	Прямоугольная.

	Способ монтажа (крепления)
	Прямая установка в штатные пазы для аксессуаров светодиодной панели без использования дополнительных переходных колец и внешних зажимов. Фиксация на приборе с помощью встроенных ремней-липучек.

	Конструкция каркаса
	Быстросборная, полужесткая, на базе гибких металлических спиц.

	Размеры светового окна (раскрыва)
	длина: от 50 до 95 см., ширина: от 65 до 95 см.

	Глубина софтбокса
	33,0 см (допустимое отклонение не более ±0,5 см)

	Внутренний отражающий слой
	Высокоинтенсивный серебряный отражатель 

	Тип диффузии (рассеивания)
	Наличие съемного внешнего тканевого диффузора с плотностью рассеивания 1/4 Stop (или аналог).

	Направление светового потока 
	Наличие в комплекте тканевых направляющих сот с углом ограничения луча строго 45 градусов.

	Вес
	Не более 1.34 кг


Оборудование должно поставляться в едином комплекте:

1. Каркас софтбокса со встроенными фиксирующими ремнями — 1 шт.

2. Тканевый рассеиватель 1/4 Stop — 1 шт.

3. Складная сотовая решетка (45°) на базе каркаса из пружинной стали — 1 шт.

4. Мягкий тканевый чехол-сумка — 1 шт.

Лот № 4: Сферический софтбокс модели по типу LANTERN 90  либо аналог:
	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	Тип насадки
	Всенаправленный сферический софтбокс (модификатор света типа Lantern / «Китайский фонарь»).

	Тип байонета (крепления)
	Наличие встроенного жесткого крепления стандарта Bowens S-Type или аналог.

	Форма и угол рассеивания
	Сферическая форма (круглый шар) с углом распространения светового потока 360 градусов.

	Габаритные размеры (диаметр)
	Диаметр раскрытого софтбокса — не менее 90 см.

	Конструкция каркаса
	Быстросборная полужесткая конструкция на базе прочных металлических спиц. Сборка и натяжение купола должны осуществляться одним механическим движением вниз (система Quick-Setup с центральным замком-распоркой).

	Материал диффузора
	Высококачественная жаропрочная рассеивающая ткань, устойчивая к выцветанию и изменению цветовой температуры источника света.

	Контроль светового потока (Шторки)
	Наличие в комплекте съемной тканевой четырехсекционной юбки (светоотражающих шторок) с креплением на липучках. Каждая из 4 секций должна регулироваться независимо друг от друга.


Оборудование должно поставляться в едином комплекте:

1. Складной каркас софтбокса со встроенным байонетным кольцом — 1 шт.

2. Тканевый сферический диффузор (купол) — 1 шт.

3. Четырехсекционная регулируемая тканевая юбка (шторки) — 1 шт.

4. Транспортировочный кофр (сумка) — 1 шт.

По лотам №1-4: поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.  

