
Приложение 4 к аукционным документам № А594-07/261

Беспроводная РЧ-система по типу модели Sennheiser EW 135P G4-A либо аналог:
	Наименование параметра
	Требуемое значение (характеристика)

	Тип радиосистемы
	Аналоговая беспроводная УВЧ (UHF) радиосистема для работы с видео- и фотокамерами.

	Состав системы
	Единый комплект, включающий 1 портативный накамерный приемник и 1 беспроводной ручной микрофон-передатчик.

	Рабочий диапазон частот
	Строго в пределах 516 – 558 МГц (РЧ-диапазон класса «A» или аналог).

	Ширина рабочей полосы и сетка частот
	Полоса пропускания — не менее 42 МГц. Количество выбираемых частот — не менее 1680 с шагом перестройки строго 25 кГц.

	Предустановленные банки каналов
	Наличие фиксированных банков частот: не менее 20 банков, в каждом из которых запрограммировано до 12 совместимых каналов. Дополнительно наличие не менее 1 пользовательского банка с возможностью ручного программирования частот.

	Система шумоподавления (Компандер)
	Наличие фирменной технологии компандерного шумоподавления (тип Sennheiser HDX или аналог).

	Тип капсюля микрофона
	Динамический, со съемной конструкцией капсюля. Диаграмма направленности — кардиоидная.

	Акустические параметры микрофона
	Диапазон воспроизводимых частот: не хуже чем 80 – 18 000 Гц. Максимальный уровень звукового давления: не менее 154 дБ. Чувствительность: не менее 2,1 мВ/Па.

	Мощность РЧ-передатчика
	Выходная мощность радиосигнала — строго не менее 30 мВт.

	Материал корпусов
	Корпуса приемника и ручного передатчика должны быть выполнены из металла (алюминиевый сплав).

	Питание устройств
	Питание приемника и передатчика — строго от стандартных элементов типа АА (по 2 шт. на устройство) или совместимых фирменных аккумуляторов. Время автономной работы — не менее 8 часов от одного комплекта батарей.

	Индикация
	Наличие графических ЖК-дисплеев с подсветкой как на приемнике, так и на передатчике. Отображение уровня РЧ, аудиосигнала, текущей частоты и уровня заряда батареи.


Оборудование должно поставляться в едином комплекте:

1. Портативный накамерный приемник — 1 шт. 

2. Ручной передатчик со съемным динамическим кардиоидным капсюлем.
3. Адаптер для крепления приемника в разъем видеокамеры — 1 шт.
4. Кабель аудиоинтерфейсный mini-jack 3.5 мм – mini-jack 3.5 мм (с фиксирующей гайкой со стороны приемника) для подключения к зеркальным/беззеркальным камерам — 1 шт.
5. Кабель аудиоинтерфейсный балансный mini-jack 3.5 мм – XLR (с фиксирующей гайкой со стороны приемника) для подключения к профессиональным видеокамерам (включая Sony PXW-Z190) — 1 шт.
6. Микрофонный держатель (клипса) для установки ручного микрофона на стандартные стойки — 1 шт.
7. Элементы питания типа АА — не менее 4 шт.
Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.  

