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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1 Фотоаппарат:
Камера цифровая, беззеркальная, без объектива, модель по типу Canon EOS R6 Mark II Body либо аналог;
корпус из магниевого сплава;
байонет Canon RF для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием;
эффективное разрешение матрицы: не менее 24.0 Мп, физический размер датчика изображения: полный кадр (не менее 35.6 x 23.8 мм);
наличие интерфейсов: Wi-Fi, Bluetooth, micro-HDMI и не менее двух слотов для карт памяти;
наличие пыле - и влагозащиты;
размер экрана: не менее 3,0" и не менее 1,62 млн. точек;
максимальное разрешение видео: не менее 4K UHD (3840 x 2160);
светочувствительность: расширенная не менее 204 800 ISO;
количество точек захвата автофокуса: не менее 1053;
минимальная выдержка электронного затвора: не более 1/16000 с;
скорость серийной съемки: не менее 40 кадров в секунду с электронным затвором и не менее 12 кадров в секунду с механическим затвором;
наличие встроенной в корпус оптической системы стабилизации;
наличие ручной фокусировки;
емкость аккумулятора: не менее 2 130 мА·ч;
Комплект поставки должен включать:
камера; 
адаптер крепления по типу EF-EOS R либо аналог;
аккумулятор;
ремень на шею;
зарядная станция.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара по ТТН.
Лот № 2 Фотоаппарат:
Камера цифровая, беззеркальная, без объектива, модель по типу Sony FX3A либо аналог;
Корпус из магниевого сплава с наличием не менее 5 встроенных резьбовых отверстий стандарта 1/4"-20 UNC для прямого крепления обвеса;
CMOS-матрица:  полнокадровая (не менее 35,6 x 23,8 мм) размером не менее 12,1 Мп;
видеосъемка: не менее 4K (UHD/DCI) 120 кадров/с;
динамический диапазон: не менее 15 ступеней;
наличие двойного базового ISO с возможностью расширения максимального значения до ISO 409 600 для работы при низком освещении;
автофокус: гибридный, быстрая фокусировка, автофокус по глазам в реальном времени;
наличие поворотного дисплея: не менее 2,35 млн точек;
наличие встроенного активного охлаждения (вентилятор) для длительной съемки в формате 4K 60/120 кадров/с без перегрева;
наличие интерфейсов: стереофонический мини-разъем 3,5 мм, Bluetooth, USB Type-C, HDMI, Wi-Fi;
байонет Sony E для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием.
Комплект поставки должен включать:
камера; 
cъемную верхнюю ручку с интерфейсом типа XLR;
аккумулятор;
двойное зарядное устройство с питанием через USB Type-C;
кабель питания для зарядного устройства.
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