[bookmark: _Hlk149578890]1. Требования к предмету закупки.
(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).
Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев.


2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).
(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)
Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.
Поставка производится одной партией. 
Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	3D-принтер Bambu Lab H2C Laser Full Combo, 40Вт (EU-версия) или аналог
	шт.
	5
	Назначение: 
Гибридное устройство, объединяющее высокоскоростную FDM/FFF 3D-печать и профессиональный лазерный гравер/резак в одном корпусе

Габариты и вес:
Размеры устройства (Д×Ш×В): не более 514×492×626 мм;
Вес брутто: не более 52 кг

Область построения (3D-печать):
Печать одним соплом (левое): не менее 325×320×325 мм;
Печать одним соплом (правое): не менее 305×320×325 мм;
Печать двумя соплами (пересечение): не менее 300×320×325 мм;
Общий размер для двух сопел (объединение): не менее 330×320×325 мм

Технология печати:
Технология: FDM/FFF;
Система смены хотэндов: Vortek (1 стационарный + 6 сменных);
Количество одновременно печатаемых материалов: до 7 без продувки, до 24 с подключением AMS;
Диаметр филамента: 1.75 мм;
Поддерживаемые материалы: PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS, PPA, композиты с углеродным/стекловолокном и другие

Скорость и производительность:
Максимальная скорость печати: до 1000 мм/с;
Ускорение: до 20 000 мм/с²;
Объёмная скорость потока: до 40 мм³/с;

Экструдер и хотэнды:
Количество экструдеров (печатающих головок): 2;
Тип экструдера: сервопривод с замкнутым контуром, усилие подачи до 10 кг;
Материал сопел и механизма подачи: закаленная сталь;
Максимальная температура сопла: до 350°C;
Время нагрева сопла: 8 секунд (индукционный нагрев);
Количество хотэндов в комплекте: 7 шт. (1 стационарный + 6 сменных);
Калибровка смещения сопел: полностью автоматическая, точность 25 мкм;

Рабочая камера и стол:
Подогрев стола: до 120 °C;
Активная термокамера: до 65 °C;
Корпус: герметичный, сталь/алюминий, пластик/стекло;
Фильтрация воздуха: G3, H12, активированный уголь из скорлупы кокоса, фильтрация VOC и твердых частиц;

Лазерный модуль (40 Вт):
Мощность лазера: 40 Вт;
Длина волны: 455 нм;
Функции: лазерная гравировка и резка;
Максимальная толщина резки: до 15 мм (фанера);
Скорость лазерной обработки: до 1000 мм/с;
Скорость гравировки: до 400 мм/с;
Совместимые материалы: дерево, кожа, тёмный непрозрачный акрил, камень и др.;
Лазерное защитное стекло на дверце;

Комплектация (Full Combo):
Принтер с системой Vortek;
7 хотэндов (1 стационарный + 6 сменных);
Лазерный модуль 40 Вт с креплением, защитной линзой, проводкой;
Платформа для лазерной резки;
Платформа для лазерной гравировки;
Система AMS 2 Pro для автоматической подачи материалов;
Строительная платформа (Build Plate);
Набор инструментов для обслуживания;
Силовой и DATA-кабели;
Краткое руководство и документация по безопасности

Стартовый набор для работы оборудования должен включать: 
[bookmark: _GoBack]PLA Green (диаметр филамента: 1,75): 2 упаковки по 1 кг. 
PLA Red (диаметр филамента: 1,75): 2 упаковки по 1 кг.
PLA White (диаметр филамента: 1,75): 2 упаковки по 1 кг.
PLA Black (диаметр филамента: 1,75): 2 упаковки по 1 кг.



