[bookmark: _Hlk149578890]1. Требования к предмету закупки.
(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).
Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев.


2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).
(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)
[bookmark: _GoBack]Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.
Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку
	№ п/п
	Наименование товаров 
(работ, услуг)
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	3D-принтер Uniformation GK3 Ultra или аналог
	шт.
	1
	Назначение: 
Фотополимерная 3D-печать методом MSLA для стоматологии, ювелирного дела, прототипирования и производства сложных изделий с микродеталями 

Габариты и вес:
Размеры устройства (Д×Ш×В): не более 455×400×575 мм;
Вес нетто: не более 31 кг;
Вес брутто: не более 36 кг

Область построения и разрешение:
Объём печати (Д×Ш×В): не менее 300×160×300 мм;
Технология печати: MSLA (Masked SLA);
Разрешение матрицы: 16K (15120 x 6230 пикселей);
Размер матрицы: 13.5 дюймов;
Размер пикселя (разрешение XY): 20×26 мкм;
Толщина слоя: 0.03 – 0.05 мм;
Время засветки слоя 0.05 мм: 2–3 секунды

Система нагрева и подачи смолы:
Встроенный интеллектуальный нагрев смолы до 25 °C;
Автоматическая система долива смолы во время печати;
Емкость для фотополимера: 1.2 кг;
Емкость ванны: 1000–1100 мл;

Конструкция и управление:
Корпус: закрытая камера;
Экран: 5-дюймовый сенсорный;
Направляющие Z: промышленные двойные линейные направляющие и ШВП для высокой точности;
Быстросъёмная платформа и ванна (без инструментов);
Наличие крючка для стекания смолы с платформы;
Встроенная LED-подсветка камеры;
Встроенный воздушный фильтр

Комплектация:
Принтер в сборе, платформа для построения, ванна для смолы, USB-флешка, USB Wi-Fi адаптер, защитная плёнка для экрана, nFEP-плёнка, металлический скребок, набор инструментов, воронка, силовой кабель, руководство пользователя 

Стартовый набор для работы оборудования должен включать: 
Фотополимерная смола: 2 шт. по 1 кг. 



