[bookmark: _Hlk149578890]1. Требования к предмету закупки.
(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).
Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).
(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)
[bookmark: _GoBack]Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.
Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку
	№ п/п
	Наименование товаров 
(работ, услуг)
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	3D-сканер Shining 3D EinScan Rigil или аналог
	шт.
	1
	Назначение: 
Высокоточная 3D-оцифровка объектов для обратного инжиниринга, производства, археологии, образования и 3D-печати

Габариты и вес:
Длина: не более 180 мм;
Ширина: не более 73 мм;
Вес: не более 870 г (с учётом встроенного аккумулятора и дисплея)

Технология:
Тип: Три-режимный (Tri-Mode) лазерный 3D-сканер со встроенными вычислениями;
Гибридный источник света: синий лазер + инфракрасный VCSEL;
Поддержка сканирования текстуры (цвет) 

Точность и разрешение:
Объёмная точность: до 0.04 + 0.06 мм/м;
Разрешение (Laser HD режим): 0.05 ~ 10 мм;
Разрешение (IR Rapid режим): 0.2 ~ 10 мм




Режимы сканирования:
Laser HD Mode: 19+19 перекрестных лазерных линий (38 линий) для высокоскоростного сканирования;
Laser HD Mode (детальный): 7 параллельных лазерных линий для сканирования с высоким разрешением;
IR Rapid Mode: инфракрасный VCSEL для безмаркерного сканирования средних и крупных объектов (безопасно для сканирования людей);
Возможность динамического переключения между лазерными режимами в процессе сканирования с объединением данных

Скорость сканирования:
Laser HD Mode: до 4 800 000 точек/с;
IR Rapid Mode: до 16 000 000 точек/с;

Рабочее расстояние:
Laser HD Mode: 170 ~ 550 мм;
IR Rapid Mode: 160 ~ 1500 мм

Режимы работы:
Автономный режим (Standalone): все задачи сканирования и обработки выполняются непосредственно на устройстве, без подключения к ПК;
Беспроводной режим (PC-Wireless): подключение к ПК через встроенный Wi-Fi 6 для максимальной вычислительной мощности;
Проводной режим (PC-Wired): подключение к ПК по кабелю для максимальной скорости и больших объёмов данных;

Выравнивание и трекинг:
Режимы выравнивания: глобальные маркеры, маркеры, особенности, текстура, гибридный;
Продвинутый гибридный трекинг (4 режима);
Безмаркерное лазерное сканирование (лазер + IR гибрид);
Автоматическое обнаружение плоскости

Комплектация:
Сканер в сборе, встроенный аккумулятор, кабель USB, руководство пользователя, программное обеспечение (доступно для загрузки)



