[bookmark: _Hlk149578890]1. Требования к предмету закупки.
(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).
Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).
(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)
[bookmark: _GoBack]Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.
Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку
	№ п/п
	Наименование товаров 
(работ, услуг)
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	УФ-камера UniFormation Cure3 Ultra или аналог
	шт.
	1
	Назначение: 
Отверждение фотополимерных 3D-моделей после печати, сушка изделий после промывки

Габариты и вес:
Размеры устройства (Д×Ш×В): не более 399×437×305 мм;
Вес: не более 16 кг;
Размеры рабочей области (диаметр × высота): не менее 362×200 мм

Технология отверждения:
Метод отверждения: УФ-отверждение с вращением;
Длина волны УФ-излучения: 400–405 нм;
Количество УФ-светодиодов: не менее 4 шт.;
Платформа: прозрачный вращающийся стол на 360° для равномерного облучения;
Время отверждения: настраиваемое от 1 до 30 минут 

Система сушки:
Метод сушки: нагревом (тепловая сушка);
Температура сушки: не менее 45–50 °C;
Таймер сушки: настраиваемый от 1 до 15 минут 

Фильтрация и безопасность:
Фильтр: сменный активированный угольный фильтр площадью 500 см², крепление магнитное;
Блокировка работы при открытой крышке (датчик безопасности);
Защитный пластиковый кожух от прямого УФ-излучения 

Комплектация:
УФ-камера в сборе;
Акриловый вращающийся стол;
Воздушный фильтр (активированный уголь);
Сетевой адаптер;
Руководство пользователя




