[bookmark: _Hlk149578890]1. Требования к предмету закупки.
(подробное описание технических характеристик товаров (работ, услуг), требование к качеству товара (работ, услуг), условия поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) и др.).
Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2. Требования к потенциальным Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям).
(заполняется при необходимости с возможностью указания перечня необходимых документов от потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), опыта, перечня предполагаемых Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) и др.)
[bookmark: _GoBack]Доставка Товара (в т.ч. погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29.
Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.
Поставка оборудования осуществляется в течение 120 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.

Техническое задание на закупку
	№ п/п
	Наименование товаров 
(работ, услуг)
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	Устройство для очистки моделей UniFormation Ultrasonic Resin Cleaner W230 или аналог
	шт.
	1
	Назначение: 
Ультразвуковая очистка фотополимерных 3D-моделей после печати для удаления остатков неотверждённой смолы 

Габариты и вес:
Размеры устройства (Д×Ш×В): не более 382×202×330 мм;
Размеры упаковки (Д×Ш×В): не более 460×280×400 мм;
Вес брутто: не более 9 кг

Объём и рабочая зона:
Объём ванны: не менее 6 л;
Рабочий объём для промывки (Д×Ш×В): не менее 228×128×200 мм

Конструкция и материалы:
Материал корпуса: коррозионно-стойкие материалы;
Конструкция: раскладная крышка для хранения жидкости;
Наличие сливного отверстия для лёгкой замены очищающей жидкости


Способы загрузки: 
Специальный слот для установки платформы построения GKtwo/GK3/GK3 Pro с полным погружением в жидкость;
Съёмная корзина с мелкой сеткой для очистки моделей, снятых с платформы (предотвращает выпадение мелких деталей);
Совместимость с большинством DLP/SLA 3D-принтеров на рынке 

Комплектация:
Промывочная станция в сборе;
Очистная корзина;
Губка и держатель для губки;
Сливной шланг/трубка;
Силовой кабель;
Руководство пользователя



