ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: Комплект такелажных платформ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	Комплект такелажных платформ


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
	Эксплуатация в условиях промышленного цеха
Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Специальное оборудование для перемещения тяжёлых и крупногабаритных грузов по ровной твёрдой поверхности; позволяет транспортировать станки, промышленное оборудование, сейфы, металлические конструкции, трансформаторы, прессы, крупные технические установки и другие массивные объекты

Требования по поставке оборудования.
Комплект такелажных платформ должен поставляться в следующей комплектности:
– комплект состоит из 8 платформ;
– лом такелажный – 2 шт (грузоподъемность не 3000 кг, количество колес 2 шт, длина площадки не менее 50 мм, размер колес не менее 60 мм);
– рукоятка к транспортной поворотной платформе – 4 шт;
– материал опорных роликов и колес – полиуретан;
– комплект документации на русском языке, в т.ч. руководство по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики:
· Грузоподъемность одной платформы не менее 6000 кг
· Ширина площадки одной платформы не менее 220 мм;
· Длина площадки одной платформы не менее 300 мм; 
· Диаметр пяты одной платформы не менее 130 мм;
· Общее количество колес/роликов одной платформы не менее 4 штук.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортировка (в т.ч. погрузка и разгрузка) оборудования осуществляется за счёт Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.
2. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту
ремонта и возврат к месту эксплуатации.
4. Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования
требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в
течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации.
5. Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.


РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 
	Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Блохина, 29.
1. Оборудование должно обеспечивать безопасную работу обслуживающего персонала.
1. Почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г.Новополоцк, ул. Блохина, 29.


[bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка производится одной партией. Поставка оборудования осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.



