ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки: Штабелер ручной гидравлический.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	Штабелер ручной гидравлический


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
	Эксплуатация в условиях промышленного цеха
Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Складская техника, предназначенная для подъёма, перемещения и укладки грузов в штабели или на стеллажи в несколько ярусов.

Требования по поставке оборудования.
Штабелер ручной гидравлический должен поставляться в следующей комплектности:
– Раздвижной тип вил;
– Подъем груза механический;
– Наличие тормоза;
– Возможность регулировки угла наклона вил;
– Материал покрытия рукоятки – резина;
– Материал опорных роликов и колес – полиуретан;
[bookmark: _GoBack]– Комплект документации на русском языке, в т.ч. руководство по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики:
· Грузоподъемность не менее 2000 кг
· Длина вил не менее 1100 мм
· Ширина вил 310-825 мм
· Ширина одной вилы не менее 150 мм
· Ширина между вилами 10-550 мм
· Внешняя ширина лап не более 490 мм;
· Внутренняя ширина лап не менее 290 мм;
· Высота подхвата не более 85 мм;
· Высота подъема груза не менее 1600 мм;
· Радиус разворота не более 1500 мм;
· Дорожный просвет не менее 25 мм;
· Общее количество колес/роликов не менее 4 штук.






РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортировка (в т.ч. погрузка и разгрузка) оборудования осуществляется за счёт Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.
2. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту
ремонта и возврат к месту эксплуатации.
4. Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования
требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в
течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации.
5. Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.



РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 
	Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Блохина, 29.
1. Оборудование должно обеспечивать безопасную работу обслуживающего персонала.
1. Почтовый адрес и фактическое нахождение Заказчика, место поставки и эксплуатации оборудования: 211440, г.Новополоцк, ул. Блохина, 29.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка производится одной партией. Поставка оборудования осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.



