Приложение №3

Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.

ЛОТ №1 Терминал сбора данных UROVO RT40 или аналог

Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответствие (да/нет)

	1.
	Терминал сбора данных UROVO RT40 или аналог
	
	
	

	1.1
	Процессор
	Восьмиядерный (8xCore) Qualcomm или аналог
	
	

	1.2
	Тип процессора
	8xCore
	
	

	1.3
	Частота процессора
	Не менее 1.8 GHz
	
	

	1.4
	Операционная система
	Не ниже Android 10.0
	
	

	1.5
	Основная батарея (мАч)
	Не менее 5200 mAh, с поддержкой функции «горячей замены» (Hot Swap)
	
	

	1.6
	Память ОЗУ (RAM)
	Не менее 4 GB
	
	

	1.7
	Память ПЗУ (ROM)
	Не менее 64 GB
	
	

	1.8
	Слот для карты памяти
	Micro SD/TF с поддержкой карт до 256 GB
	
	

	1.9
	Камера задняя
	Не менее 8.0 MP, с автофокусом и вспышкой
	
	

	1.10
	Камера фронтальная
	Нет
	
	

	1.11
	Считыватель
	Да, встроенный
	
	

	1.12
	Сенсор отпечатка пальца
	Нет
	
	

	1.13
	NFC
	Есть
	
	

	1.14
	Сканирующий модуль
	Встроенный 2D Imager (Zebra или аналог)
	
	

	1.15
	Сканер штрихкода
	2D (считывание 1D, QR, DataMatrix «Электронный знак»). Наличие яркого лазерного целеуказателя с поддержкой режима прицельного сканирования (Picklist/Centering) единичного штрихкода.
	
	

	1.16
	RFID
	Нет
	
	

	1.17
	MSR магнитные карты
	Нет
	
	

	1.18
	IC card смарт-карты
	Нет
	
	

	1.19
	Long Range повышенная дальность считывания
	Нет
	
	

	1.20
	Дальность считывания
	Стандартная дальность (Standard Range) в диапазоне от 5 см до не менее 60 см
	
	

	1.21
	Разрешение дисплея (пикс.)
	Не менее 480 x 800
	
	

	1.22
	Размер дисплея (дюйм.)
	Не менее 4.0"
	
	

	1.23
	Тип дисплея
	Цветной, сенсорный, емкостной экран с защитным стеклом и поддержкой работы в перчатках
	
	

	1.24
	Дополнительные свойства дисплея
	Наличие автоматического встроенного подогрева экрана и сканирующего окна для предотвращения конденсата
	
	

	1.25
	Беспроводная передача данных
	2G – да; Wi-Fi – да (двухдиапазонный 2.4/5 ГГц); Bluetooth – да (не ниже 5.0); GPS-модуль – да; 4G (LTE) – да; GSM – да
	
	

	1.26
	IP-рейтинг
	Не ниже IP 67
	
	

	1.27
	Тип
	Промышленный портативный моноблок с физической клавиатурой
	
	

	1.28
	Количество клавиш
	Не менее 38 клавиш, с подсветкой
	
	

	1.29
	Рабочая температура
	От -30°C до +50°C
	
	

	1.30
	Габариты (мм.)
	Не более 200 x 70 x 40
	
	

	2.
	Пистолетная рукоять UROVO или аналог
	
	
	

	2.1
	Тип крепления
	Съемная, с жесткой механической и электронной фиксацией на корпусе ТСД
	
	

	2.2
	Управление
	Наличие аппаратного курка (триггера) для мгновенной активации сканера штрихкода
	
	

	3.
	Кабель передачи данных USB Type-C длина не менее 1.0 м или аналог
	Наличие
	
	

	4.
	Адаптер питания для зарядки терминала через USB кабель
	Есть (с поддержкой быстрой зарядки от сети 220V)
	
	

	5.
	Ремешок крепления на руку
	Есть
	
	

	6.
	Руководство пользователя на русском языке
	Есть
	
	

	7.
	Срок гарантии
	Не менее 12 месяцев
	
	



Приложение №3
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ЛОТ №2 Промышленный ручной сканер штрихкодов 

Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». В колонке «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником» указывается конкретное значение технического или иного показателя. Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.
	№ п\п
	Параметр
	Требования
	Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником
	Соответ-ствие (да/нет)

	1.
	Промышленный ручной сканер штрихкодов 
	
	
	

	1.1
	Тип устройства
	Проводной ручной сканер двумерных штрихкодов повышенной прочности (промышленный класс)
	
	

	1.2
	Сканирующий модуль
	Встроенный фотосканер (2D Imager)
	
	

	1.3
	Типы считываемых штрихкодов
	Считывание одномерных (1D) и двумерных (2D) кодов, включая DataMatrix системы «Электронный знак», QR-коды, PDF417
	
	

	1.4
	Качество считывания
	Уверенное распознавание поврежденных, затертых, бледных штрихкодов, а также кодов низкого разрешения или на подмятых бумажных документах полуфабрикатов
	
	

	1.5
	Интерфейс подключения
	USB с поддержкой режимов эмуляции клавиатуры (USB-HID) и виртуального COM-порта (USB-Virtual COM)
	
	

	1.6
	Питание устройства
	Напрямую от USB-порта головного устройства
	
	

	1.7
	Режимы работы
	Ручной (по нажатию на курок) и автоматический/непрерывный (по встроенному датчику движения на подставке)
	
	

	1.8
	Индикация успешного считывания
	Яркий светодиодный индикатор и звуковой сигнал (зуммер) с регулировкой громкости
	
	

	1.9
	Класс защиты от пыли и влаги
	Не ниже IP65 (герметичный корпус для полной защиты оптики от хлопковой пыли)
	
	

	1.10
	Ударопрочность
	Выдерживание многократных падений на бетонную поверхность с высоты не менее 1.8 метров
	
	

	1.11
	Ресурс кнопки (курка)
	Не менее 10 млн нажатий
	
	

	1.12
	Длина интерфейсного кабеля
	Кабель USB длиной не менее 2.0 метров
	
	

	1.13
	Наличие подставки
	Опорная регулируемая подставка для фиксации сканера на столе в режиме hands-free
	
	

	1.14
	Год выпуска оборудования
	Не ранее 2025/2026 г.
	
	

	1.15
	Состояние товара
	Новый, не восстановленный, не использованный в качестве демонстрационных стендов
	
	

	1.16
	Совместимость с ПО
	[bookmark: _GoBack]Гарантированная совместимость на уровне сертифицированных драйверов со стандартными программными модулями 1С
	
	

	1.17
	Срок гарантии
	Не менее 12 месяцев (1 год) на сканер и интерфейсный кабель в комплекте
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