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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Физиотерапевтическое оборудование для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 17.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: 

Лот 1 Облучатель ультрафиолетовый для верхних дыхательных путей и полости уха ОУФНУ-ЭМА-Е или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Облучатель в собранном виде
	штук
	1 

	2
	Тубус для рта
	штук
	4 

	3
	Тубус для носа
	штук
	4 

	4
	Тубус для миндалин
	штук
	4 

	5
	Кронштейн для крепления шторок
	штук
	4 

	6
	Шторка
	штук
	4


2. Технические характеристики:  
2.1. Облучатель предназначен для облучения верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырём пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических учреждений.

2.2. Характеристики:

	Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике
	40±10  Вт/м2

	Источник излучения 
	лампа ДРТ 240 или ДРТ 240-1

	Напряжение питающей сети
	220±22 В

	Частота
	50 Гц

	Мощность
	1000 ВА

	Длительность пускового режима лампы
	15 мин


Лот 2 Облучатель фототерапевтический дерматологический ОД-П-2–320 или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Излучающая панель
	штук
	1

	2
	Лампа
	штук
	4

	3
	Стойка/опора
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Облучатель фототерапевтический дерматологический   предназначен для применения в стационарных и амбулаторных условиях для лечения широкого спектра дерматологических заболеваний.

2.2. Характеристики:

- Тип лампы: LT Med Sun Narrow Band UVB 80 W;

- Мощность излучения: 80 Гц;

- Количество ламп: 4 шт;

- Длина волны лазерного излучения: 0.311 мкм;

- Длина лампы: 1200 мм.
Лот 3 Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Облучатель дерматологический для фототерапии ОД-П-1-60 или аналог
	штука
	1


2. Технические характеристики: 
- металлический с полимерным покрытием, закрепленный на штативе (подставке) с 4-мя колесными опорами (2 из которых с тормозом) 
- УФ -лампы Narrow Band UVB 15 W G5 количество излучателей 4.

Лот 4 Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.-03 Ф или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.-03 Ф или аналог
	штука
	1


2. Технические характеристики:  
- частота (50Гц) и напряжение (220Вт);

- мощность 45Вт;

- ультразвуковые колебания с частотой 0,88МГц;

- интенсивность УЗ колебаний от0,1 до 1Вт/см2;
Лот 5 Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 1.01-Ф или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Электронный блок
	штук
	1

	2
	Сменные излучатели
	штук
	2

	3
	Соединительный кабель
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат ультразвуковой терапии предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью. 

2.2. Технические характеристики:

- Частота ультразвуковых колебаний: 0.88± 0.026 мгц;

- Интенсивность излучения (на выбор): 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 Вт/см²;

- Режимы работы: Непрерывный (постоянный) и импульсный (импульсы 2, 4, 10 мс);

- Эффективная площадь излучателей: 1 см² или 4 см²;

- Питание: сеть 220 В ± 10%, 50 Гц;

- Мощность: Потребляемая мощность — не более 35 ВА;

- Безопасность: Класс защиты II, тип BF. 
Лот 6 Аппарат низкочастотной электротерапии Радиус-01 или аналог

1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат низкочастотной электротерапии Радиус-01 или аналог
	комплект
	2

	1.1.
	Аппарат низкочастотной электротерапии
	штук
	1

	1.2.
	Кабель пациента №1
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат низкочастотной электротерапии — это портативный физиотерапевтический прибор для лечения токами низкой и средней частоты.

2.2. Техническая характеристика:

- Масса, кг, не более — 2,5;

- Напряжение питания, В — 207-253;

- Потребляемая мощность, Вт, не более — 30;

- Ток пациента, мА — 0-80;

- Количество каналов — 1.
Лот 7 Прибор низкочастотной электротерапии «Радиус-01» Интер СМ или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Прибор низкочастотной электротерапии «Радиус-01» Интер СМ или аналог
	штука
	4


2. Технические характеристики:  
- масса,кг, не более 3,5;

- габаритные размеры, мм, не более 320/300/105;

- напряжение питания, В 207-253;

- потребляемая мощность, ВтБ не более 30;

- ток пациента,мА  0-80;

- ток пациента в режиме ИТ 0-40;

- количество каналов 1+2(для ИТ).

Лот 8 Облучатель ртутно-кварцевый ОРК-21 или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Облучатель ртутно-кварцевый
	штук
	1

	2
	Штатив (вертикальная штанга)
	штук
	1

	3
	Комплект защитных очков
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Облучатель ртутно-кварцевый используется для проведения общих и местных индивидуальных облучений ультрафиолетовыми лучами как с лечебной, так и с профилактической целью в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений.

2.2. Характеристики: 

	Напряжение питания
	220 В

	Частота тока
	50 Гц

	Потребляемая мощность,
	не более 1000ВА

	Длительность пускового режима лампы,
	не более 15мин

	Расстояние от лампы до облучаемой поверхности
	1 м


Лот 9 Облучатель ртутно-кварцевый БОП-4-М или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Облучатель ртутно-кварцевый
	Штук
	1

	2
	Набор тубусов (тубус для рта, тубус для миндалин, тубус для носа)
	Набор
	2

	3
	Очки защитные
	Штук
	1


2. Технические характеристики: 
2.1. Облучатель предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями.

2.2. Характеристики: 

	Напряжение питания, В
	~220

	Рабочая частота, Гц
	50

	Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более
	140

	Рабочая частота, МГц
	27,12±0.8

	Интенсивность излучения горелки, Вт
	20-25

	Максимальное излучение в области длин волн, ммк
	50


Лот 10 Аппарат для высокочастотной терапии УВЧ-30 или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Электронный блок
	штук
	1

	2
	Сменные электроды (диски)
	штук
	6

	3
	Электрододержатель
	штук
	2

	4
	Резонансный индуктор
	штук
	1

	5
	Индикатор наличия ВЧ-поля
	штук
	1

	6
	Фиксатор кабеля
	штук
	6

	7
	Кабель соединительный
	штук
	2


2. Технические характеристики: 
2.1. Аппарат для высокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

2.2. Технические характеристики: 

- частота колебаний - 27,12+0,16 ВЧ, МГц;

- номинальная выходная мощность - 30 Вт;

- регулировка выходной мощности 3 ступени: 10,20,30;

- настройка аппарата - ручная;

- время установления рабочего режима - не более 3 мин;

- время работы при максимальной мощности - 6 час;

- номинальное напряжение - 220 В;

- потребляемая мощность - 160 ВА;

- таймер - от 1 до 99 мин;

Лот 11 Аппарат для ультравысокочастотной терапии УВЧ-80 или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Электронный блок
	штук
	1

	2
	Фидер-электрододержатель
	штук
	2

	3
	Сменные электроды
	штук
	6

	4
	Индикатор наличия магнитного поля
	штук
	1


2. Технические характеристики:  
2.1. Аппарат для ультравысокочастотной терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

2.2. Технические характеристики: 

- Частота излучения -27.12 МГц;

- Выходная мощность -10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт;

- Питание -220 В / 50 Гц / 250 ВА.
Лот 12 Аппарат физиотерапевтический Рефтон-01 ФС или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Аппарат (электронный блок)
	штук
	1

	2
	Комплект электродов
	штук
	1

	3
	Кабель пациента
	штук
	2


2. Технические характеристики:  
2.1. Многофункциональных физиотерапевтических аппаратов объединяющих низкочастотную электротерапию и лазерное/ магнитолазерное воздействие.

2.2. Техническая характеристика:

- Напряжение сети: В, 50 Гц;

- Потребляемая мощность: не более 20 ВА;

- Режимы работы: непрерывный и импульсный (прерывистый);

- Безопасность: относятся к классу II.
Лот 13 Аппарат  магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог
1 Состав (комплектация) оборудования:
	.№  
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Аппарат  магнитотерапевтический «АЛМАГ-01» или аналог
	штук
	3

	1.1
	Аппарат
	штук
	1

	1.2
	Индикатор магнитного поля
	штук
	1


2.Технические требования:

2.1. Аппарат магнитотерапевтический предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем.

2.2. Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока

частотой 50 Гц, напряжением ~220В (-10%, +10%) или ~230В (-10%, +6%).

2.3.  Номинальная мощность, потребляемая аппаратом от сети - 35 ВА.

2.4.  Масса аппарата не более 0,62 кг.

2.5. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности

каждой из катушек-индукторов (обе плоские стороны) аппарата составляет

(20r6) мТл.

2.6. Длительность импульса магнитного поля в пределах от 1,5 до 2,5 мс.

2.7. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек индукторов - 6,25 Гц.
Лот № 14 Устройство разогрева озокерита и парафина
1 Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Устройство разогрева озокерита и парафина
	штука
	2


1. Технические характеристики:
2.1. Устройство разогрева озокерита и парафина предназначено для нагревания до стадии плавления озокерита, парафина или их смесей при проведении местных аппликаций в лечебных учреждениях. 

2.2. Размеры приблизительно:

- Длина не более - 580 мм;

- Ширина не более - 400 мм;

- Высота не более - 520 мм;

- Емкость каждого бака для разогрева озокерита (парафина) - не менее 15 л;

- Время нагрева озокерита (парафина) до 95 °С - не более 120 минут;

- Максимальная электрическая мощность - не более 2,0 кВт;

- Номинальное напряжение питающей сети – 220 В.;
Лот 15 Термошкаф
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Термошкаф
	Ед.
	1


2. Технические требования:

материал шкафа - нержавеющая сталь;

внутренние направляющие для хранения кювет (поддонов) размером 600х400 мм не менее 12 шт.;

кюветы (поддоны) не менее 12 шт.;

управляющий термостат, температурный режим до 60°С;

встроенный вентилятор для равномерной циркуляции воздуха; 

габаритные размеры термошкафа: 

глубина не более 800 мм;

ширина не более 750 мм;

высота не менее 800 мм;

