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	№ п/п
	Наименование
	Минимальные технические характеристики

	Интерактивная панель 

	
	Общие требования
	Интерактивная панель с инфракрасной технологией и встроенным ПК.
Возможность одновременной работы по касаниям: распознавание не менее 20 касаний.
Наличие USB-портов не менее 6, в том числе USB 3.0 или выше не менее 2.

	
	Дисплей
	

	
	Форм-фактор дисплея
	встроенный

	
	Тип дисплея
	IPS

	
	Соответствие стандартам 
	VESA FDMI

	
	Технология дисплея
	Высококачественная жидкокристаллическая матрица со следующими параметрами:
количество цветов- не менее 16,7 млн.; цветопередача- не менее 8 бит на канал; 
яркость - не менее 300 кд/м2, 
контрастность - не менее 1000:1

	
	Размер видимого изображения по диагонали
	Не менее 64,5"

	
	Разрешение экрана
	Не менее 3840×2160

	
	Формат изображения
	Соотношение сторон: не менее 16:9

	
	Форм-фактор панели
	моноблок

	
	Срок службы 
	при непрерывной работе не менее 30 000 часов

	
	
	

	
	Встроенный модульный ПК
	

	
	Характеристики ПК-модуля
	Не менее: процессор – 4 ядра, 8 потоков,
тактовая частота – не менее 3,0 ГГЦ,
размер кэша: не менее 12 Мб;
Оперативная память: не менее 8 ГБ;
SSD не менее: 512 ГБ;


	
	Характеристики Android-модуля
	Android 13.0 и выше, данное требование обусловлено обеспечением совместимости с имеющимся у Заказчика ПО и оборудованием
; процессор не менее 4 ядра, не менее 1.9GHz; не менее RAM 4GB DDR4; не менее Flash 32Gb; WiFi (2.4/5ГГц); 
Bluetooth

	
	Видеоадаптер
	Интегрированный либо дискретный с поддержкой HDMI

	
	Звуковой адаптер
	Интегрированный либо дискретный

	
	Сетевой адаптер
	Интегрированный либо дискретный, Gigabit Ethernet (RJ45) 

	
	Wi-Fi с обязательной поддержкой стандартов: IEEE 802.11a/g/n
	Наличие

	
	

Программное обеспечение
	

Предустановленная лицензионная операционная система не ниже Microsoft Windows 10 и выше. данное требование обусловлено обеспечением совместимости с имеющимся у Заказчика ПО и оборудованием



	
	
	

	
	Аксессуары (в комплекте)
	Не менее 3 маркеров для работы на интерактивной панели, пульт дистанционного управления, Wi-Fi антенна-приемник, USB-флэш с драйверами;
комплектация: все необходимые кабели, разъемы, оснастка для подключения и эксплуатации должны входить в комплект.

	
	Стенд для установки интерактивной панели
	Для размещения интерактивной панели необходимо использовать стенд (стойку) заводского исполнения.
Стенд (стойка) должен иметь высокие эксплуатационные характеристики, а также: каркас стенда (стойки) должен быть выполнен из металла; обеспечивать надежное и безопасное размещение интерактивной панели (с диагональю видимого изображения не менее (64"), обеспечивать возможность изменения высоты расположения от нижнего края экрана панели до пола,стенд должен исключать возможность опрокидывания с установленной на него интерактивной панелью.
Конструктивные решения должны обеспечивать максимальный уровень безопасности при эксплуатации: основание стойки (расстояние между опорами) должно быть сплошным; металлический открытый каркас не должен иметь выступающих деталей и острых углов.
Мобильный стенд (стойка) должен быть оборудован поворотными колесами (со стопорами на каждое колесо) для легкого перемещения. Окружность, образованная наиболее выступающей точкой колеса при его вращении на 360o вокруг оси крепления к стойке и расположенная параллельно плоскости основания, не должна выступать за контуры основания.
Стенд должен иметь полку для хранения материалов и аксессуаров.





	Объем (количество):        
	53 шт.

	
Часть (лот) № 2

	Техническое задание на приобретение интерактивной панели (от 75’’)

	№ п/п
	Наименование
	Минимальные технические характеристики

	Интерактивная панель 

	
	Общие требования
	Интерактивная панель с инфракрасной технологией и встроенным ПК.
Возможность одновременной работы по касаниям: распознавание не менее 20 касаний.
Наличие USB-портов не менее 6, в том числе USB 3.0 или выше не менее 2.

	
	Дисплей
	

	
	Форм-фактор дисплея
	встроенный

	
	Тип дисплея
	IPS

	
	Соответствие стандартам 
	VESA FDMI

	
	Технология дисплея
	Высококачественная жидкокристаллическая матрица со следующими параметрами:
количество цветов не менее 16,7 млн.; цветопередача не менее 8 бит на канал; яркость не менее 300 кд/м2, контрастность не менее 1000:1

	
	Размер видимого изображения по диагонали
	Не менее 75"

	
	Разрешение экрана
	Не менее 3840×2160

	
	Формат изображения
	Не менее 16:9

	
	Форм-фактор панели
	моноблок

	
	Срок службы 
	при непрерывной работе не менее 30 000 часов

	
	
	

	
	Встроенный модульный ПК
	

	
	Характеристики ПК-модуля
	Не менее: процессор – 4 ядра, 8 потоков,
тактовая частота – не менее 3,0 ГГЦ,
размер кэша не менее – 12 Мб;
Оперативная память не менее – 8 ГБ;
SSD не менее – 512 ГБ;


	
	Характеристики Android-модуля
	Android 13.0 и выше, данное требование обусловлено обеспечением совместимости с имеющимся у Заказчика ПО и оборудованием
; процессор не менее 4 ядра, не менее 1.9GHz; не менее RAM 4GB DDR4; не менее Flash 32Gb; WiFi (2.4/5ГГц); 
Bluetooth

	
	Видеоадаптер
	Интегрированный либо дискретный с поддержкой HDMI

	
	Звуковой адаптер
	Интегрированный либо дискретный

	
	Сетевой адаптер
	Интегрированный либо дискретный, Gigabit Ethernet (RJ45);

	
	Wi-Fi с обязательной поддержкой стандартов: IEEE 802.11a/g/n
	Наличие

	
	
Программное обеспечение
	
Предустановленная лицензионная операционная система не ниже Microsoft Windows 10 и выше, данное требование обусловлено обеспечением совместимости с имеющимся у Заказчика ПО и оборудованием


	
	
	

	
	Аксессуары (в комплекте)
	Не менее 3 маркеров для работы на интерактивной панели, пульт дистанционного управления, Wi-Fi антенна-приемник, USB-флэш с драйверами,
 комплектация: все необходимые кабели, разъемы, оснастка для подключения и эксплуатации должны входить в комплект;

	
	Стенд для установки интерактивной панели
	Для размещения интерактивной панели необходимо использовать стенд (стойку) заводского исполнения.
Стенд (стойка) должен иметь высокие эксплуатационные характеристики, а также: каркас стенда (стойки) должен быть выполнен из металла; обеспечивать надежное и безопасное размещение интерактивной панели (с диагональю видимого изображения не менее 75"), обеспечивать возможность изменения высоты расположения от нижнего края экрана панели до пола, стенд должен исключать возможность опрокидывания с установленной на него интерактивной панелью.
Конструктивные решения должны обеспечивать максимальный уровень безопасности при эксплуатации: основание стойки (расстояние между опорами) должно быть сплошным; металлический открытый каркас не должен иметь выступающих деталей и острых углов.
Мобильный стенд (стойка) должен быть оборудован поворотными колесами (со стопорами на каждое колесо) для легкого перемещения. Окружность, образованная наиболее выступающей точкой колеса при его вращении на 360o вокруг оси крепления к стойке и расположенная параллельно плоскости основания, не должна выступать за контуры основания.
Стенд должен иметь полку для хранения материалов и аксессуаров 





	Объем (количество):                                                                61 шт.    

	Оборудование должно быть поставлено в соответствие с указанной заводом-изготовителем комплектацией. Все необходимые комплектующие, не оговорённые в задании, но необходимые для работы оборудования, должны быть предложены в целях обеспечения качественной установки и эксплуатации.
Стенды должны исключать возможность опрокидывания при условиях, заданных ГОСТ IEC 60950-1-2014.


         
Поставляемые товары должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
        
       Предложения принимаются только в табличной форме, в соответствии с техзаданием!

Гарантия: не менее 36 месяцев, должно предусматриваться послегарантийное обслуживание, наличие сервисных центров в Республике Беларусь.



