ГродМТ 444/26-ЭА
Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Принадлежности к модулю PiCCO монитора пациента BeneVision серии N, Mindrey
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Артериальный термодилюционный катетер 5F
	40

	1.2
	Трансдюсерная система с двумя датчиками и корпусом для сенсора температуры инжектанта (PV8215-2, Pulsion medical systems SE или аналог) 
	40


2. Технические требования:

2.1. Коннектор датчиков инвазивного давления типа Utah

2.2. Катетер, датчики, корпус сенсора температуры должны быть стерильными, однократного применения.
Лот 2 Комплект принадлежностей для измерения сердечного выброса
1. 1.
Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Кол-во, шт.

	1.
	Принадлежности для измерения сердечного выброса,

Состав одного комплекта:
	60 комплектов

	1.1
	Адаптер для датчика температуры инъекции Becton Dickinson
	1 шт.

	1.2
	Контрольный шприц не менее 10 куб. см с ограничителем  1 куб. см и вращающимся штуцером
	1 шт.


2.Технические требования:

2.1.  Комплект предназначен для измерения сердечного выброса методом препульмональной термодилюции.

2.2. Шприц и адаптер должны быть в индивидуальных упаковках, стерильные.

2.3. Адаптер должен быть совместим с монитором Mindrey через кабель/датчик температуры Becton Dickinson.

Лот 3 Набор катетерный термодилюционный типа Swan-Ganz с интродьюсером
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	1.1
	Набор катетерный термодилюционный типа Swan-Ganz с интродьюсером
	набор
	60

	
	В составе 1 набора:
	
	

	1.1.1
	Катетер термодилюционный типа Swan-Ganz с защитным чехлом и дополнительным предохранительным баллончиком
	шт.
	1

	1.1.2
	Интродьюсер венозный 8,5 Fr
	шт.
	1

	1.1.3
	Проводник 
	шт.
	1

	1.1.4
	Игла 
	шт.
	4

	1.1.5
	Салфетки 
	шт.
	3

	1.1.6
	Скальпель
	шт.
	1

	1.1.7
	Шовный материал 
	шт.
	1

	1.1.8
	Покрытие с отверстием 
	шт.
	1

	1.1.9
	Покрытие без отверстия
	шт.
	1

	1.1.10
	Шприц 
	шт.
	2


2. Технические требования:

2.1. Катетер термодилюционный должен иметь диаметр 7,5Fr и длину не менее 110см.

2.2. Наличие не менее 5 внутривенных каналов

2.3. Наличие круговых меток для определения глубины введения катетера

2.4. Проводник 0,035/0,89мм, длиной не менее 60см

2.5. Покрытие хирургическое размером не менее 60*80см, должно иметь отверстие размером не менее 2*2см

2.6. Набор должен быть одноразовым, и в индивидуальной стерильной упаковке.

Лот 4 Расходные материалы для кислородотерапии 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Цифровой флоуметр шлангового типа для О2 
	15

	1.2
	Одноразовая (для одного пациента) пузырьковая емкость увлажнителя кислорода
	100


2. Технические требования:

2.1. Флоуметр для О2 должен обеспечивать поток 0-15 л/мин со встроенным регулятором 

2.2 Изделие должно быть атравматично, предусматривать механизм крепления на рельс;

2.3 Флуометр должен быть со штекером стандарта DIN13260-2 

2.4 Флуометр должен быть с выходным ниппелем c двумя соединительными резьбами (1⁄4 и 9⁄16) на концах для взаимозаменяемости 

2.5 Одноразовая (для одного пациента) пузырьковая емкость увлажнителя кислорода, должна состоять из корпуса, изготовленного из ударопрочного прозрачного материала крышки и остальной конструкции из пластика. 

2.6 Одноразовая (для одного пациента) пузырьковая емкость увлажнителя кислорода, должна иметь один выход для шлангового соединения, диффузор и комплектоваться силиконовым шлангом

 2.7 Одноразовая (для одного пациента) пузырьковая емкость увлажнителя кислорода, должна иметь ёмкость не более 500 мл.

2.8 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
