Приложение 4 к аукционным документам №А596-07/261

Описание и характеристики погрузчика универсального
Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2026 г. 

Универсальный погрузчик должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

Двигатель:

Тип двигателя – 4-тактный дизель с турбонаддувом;

Количество цилиндров, шт. – не менее 6;

Номинальная мощность, кВт – от 132 до 136;

Топливный бак, л – от 220 до 230;

Гидравлический бак, л – от 100 до 105; 

Трансмиссия:

Тип – гидромеханическая;

Количество передач, вперед/назад: 4-5/ 2-3;

Максимальная скорость движения, км/ч:

- 1-я передача – 6-7;

- 4-я передача – 34-36;

Шины (ширина/диаметр), дюйма – 20.5/25 -20.5/28;

Гидросистема погрузочного оборудования:

Тип – объединенная для погрузочного оборудования и рулевого управления, двухнасосная с открытым центром, приоритетным клапаном для рулевого управления и аварийным насосом рулевого управления;

Тип гидрораспределителя – 4-секционный с прямым гидравлическим управлением;

Рулевое управление:

Система поворота – шарнирно-сочлененная рама;

Привод – гидравлический с гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес;

Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы относительно продольной оси машины (влево/вправо), град., не менее – 40;

Электросистема:

Напряжение номинальное, В – 24;

Тип электрооборудования – однопроводная электросистема;

Тормозная система:

Рабочая тормозная система – многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес с раздельным гидравлическим приводом по мостам;

Стояночная и аварийная тормозные системы – однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием;

Давление в гидросистеме тормозов, МПа:

- зарядки пневмогидроаккумулятора – от 12,5 до 13,5;

- в рабочей тормозной системе – от 4,5 до 5,5;

Габаритные и весовые характеристики:

Грузоподъемность, кг – от 4700 до 4900;

Устройство для быстрой смены рабочих органов – гидравлическое;

Вместимость основного ковша, м3 – от 2,6 до 2,8;

Максимальная высота разгрузки ковша (при угле разгрузки 45°), мм – не менее 2820;

Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъема и угле разгрузки 45°, мм – от 1200 до 1300;

Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете при полностью сложенных полурамах, кН – не менее 94;

Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндром поворота ковша, кН – не менее 130;

Длина в транспортном положении, мм – от 7750 до 7850;

Ширина режущей кромки ковша, мм – от 2450 до 2550;

Дорожный просвет, мм – от 400 до 420;

Радиус поворота, мм – не более 6300;

Ширина по колесам, мм – от 2350 до 2450;

Высота по крыше кабины, мм – от 3400 до 3470;

Масса эксплуатационная, кг – от 14400 до 14500;

Колесная формула – 4x4;

Кабина – закрытая, разъемная;

Защита кабины при опрокидывании (ROPS/FOPS) – наличие.

Кондиционер – наличие.

Документы при поставке:

Паспорт;

Руководство по эксплуатации на русском языке;

Каталог запасных частей на русском языке;

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев или не менее 4000 часов с даты отгрузки Товара по ТТН и подписания акта приема-передачи Товара, в зависимости от того, что наступит ранее. Наличие сервисного центра в г. Минске или Минской области.
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