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Заявка на покупку № 448
         1. 
Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: товары для ремонта оборудования охранной системы;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
31 августа 2026 года.
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: по факту поставки через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. руб.)

	1.
	Оповещатель пожарный речевой
Назначение: воспроизведение речевых сообщений и специальных сигналов в системах оповещения и управления эвакуацией.

Требования:

•
Тип установки: настенный;

•
Назначение: передача речевого оповещения и специальных сигналов в составе СОУЭ;

•
Совместимость: работа с блоком речевого оповещения Рупор исп.02 2RS485;

•
Мощность: 6 Вт;

•
Сопротивление: 8 Ом;

•
Частотный диапазон: 90–18000 Гц;

•
Уровень звукового давления SPL: не менее 90 дБ при 1 Вт / 1 м;

•
Угол направленности на частотах 1 кГц / 4 кГц / 8 кГц: 180° / 90° / 80°;

•
Габаритные размеры: 285×200×85 мм;

•
Масса: не более 0,95 кг;

•
Материал корпуса: пластик, металл;

•
Конструкция должна обеспечивать надежное крепление на стене;

•
Подключение должно обеспечивать устойчивую работу в линии речевого оповещения;

•
Оповещатель должен обеспечивать разборчивое воспроизведение речевых сообщений без хрипов, дребезга и посторонних шумов.

Требования к комплектности:

•
Оповещатель пожарный речевой ОПР-С006.1 — 1 шт.;

•
Комплект крепежа, если предусмотрен производителем;

•
Паспорт / руководство по эксплуатации;

•
Заводская упаковка.
	12 шт.
	1176,55

	2.
	Блок речевого оповещения
Назначение: трансляция предварительно записанных речевых сообщений о действиях при пожаре и других чрезвычайных ситуациях в составе системы оповещения и управления эвакуацией.

Требования:

•
Применение: системы оповещения о пожаре, СОУЭ, оповещение при угрозе совершения террористического акта;

•
Совместимость: работа в составе ИСО «Орион» совместно с С2000М, С2000М исп.02, ППКУП «Сириус» и их исполнениями;

•
Наличие двух интерфейсов RS-485, включая резервный интерфейс;

•
Возможность трансляции предварительно записанной речевой информации;

•
Возможность изменения речевых сообщений с помощью программного обеспечения UProg;

•
Возможность воспроизведения нескольких речевых сообщений с учетом приоритетов;

•
Количество входов питания: 2;

•
Напряжение питания: от 10,2 до 28,4 В постоянного тока;

•
Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,2 А;

•
Ток потребления в режиме оповещения: не более 2,5 А;

•
Время технической готовности: не более 3 с;

•
Максимальная выходная мощность: 40 Вт при напряжении питания не менее 18 В;

•
Допустимый диапазон сопротивления цепи подключения речевых оповещателей: 4–22 Ом;

•
Количество уровней ограничения выходной мощности: не менее 5;

•
Общая продолжительность речевых сообщений: не менее 84 с;

•
Количество сообщений: до 64;

•
Наличие энергонезависимого буфера событий;

•
Наличие датчика вскрытия корпуса;

•
Наличие контроля линии оповещения;

•
Наличие контроля питания;

•
Наличие световой индикации режимов «Питание», «Неисправность», «Оповещение»;

•
Возможность тестового запуска речевого оповещения кнопкой «Тест»;

•
Степень защиты оболочки: не ниже IP30;

•
Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °C;

•
Относительная влажность воздуха: до 93 % при +40 °C;

•
Габаритные размеры: 156×107×39 мм;

•
Масса: не более 0,2 кг;

•
Режим работы: круглосуточный;

•
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Требования к комплектности:

•
Блок речевого оповещения Рупор исп.02 2RS485 — 1 шт.;

•
Комплект крепежа и ЗИП, предусмотренный производителем;

•
Оконечные резисторы, предусмотренные комплектом поставки;

•
Руководство по эксплуатации / паспорт изделия;

•
Заводская упаковка.
	12 шт.
	2326,25

	3.
	Контроллер линии
Назначение: контроль и управление адресными устройствами по двухпроводной линии связи в составе интегрированной системы охраны «Орион».

Требования:

•
Применение: работа в составе ИСО «Орион»;

•
Назначение: подключение, питание, опрос и контроль адресных устройств по ДПЛС;

•
Максимальное количество подключаемых адресных устройств: до 127;

•
Интерфейс связи с сетевым контроллером: RS-485;

•
Количество линий интерфейса RS-485: 1;

•
Количество входов питания: 2;

•
Напряжение питания: от 10,2 до 28,4 В постоянного тока;

•
Максимальный выходной ток ДПЛС: не более 120 мА;

•
Максимальный допустимый суммарный ток потребления адресных устройств: не более 64 мА;

•
Поддержка кольцевой топологии ДПЛС;

•
Контроль обрыва и короткого замыкания двухпроводной линии связи;

•
Возможность применения устройств локализации короткого замыкания в ДПЛС;

•
Энергонезависимый буфер событий: не менее 512 событий;

•
Возможность работы с адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями;

•
Возможность передачи тревожных, пожарных, служебных и диагностических событий на сетевой контроллер;

•
Степень защиты оболочки: не ниже IP40;

•
Диапазон рабочих температур: от -30 до +55 °C;

•
Относительная влажность воздуха: до 93 % при +40 °C;

•
Габаритные размеры: 156×107×39 мм;

•
Масса: не более 0,3 кг;

•
Режим работы: круглосуточный;

•
Средний срок службы: не менее 10 лет.

Требования к комплектности:

•
Контроллер С2000-КДЛ — 1 шт.;

•
Комплект крепежа, предусмотренный производителем;

•
Руководство по эксплуатации / паспорт изделия;

•
Заводская упаковка.
	12 шт.
	2423,07

	4.
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный
Назначение: обнаружение проникновения в контролируемое пространство закрытых помещений или открытых площадок с передачей тревожного извещения по ДПЛС.

Требования:

•
Назначение: обнаружение проникновения в охраняемую зону;

•
Тип зоны обнаружения: поверхностная, типа «штора»;

•
Совместимость: работа совместно с контроллером С2000-КДЛ или С2000-КДЛ-2И;

•
Передача извещений: по двухпроводной линии связи ДПЛС;

•
Питание: от ДПЛС;

•
Наличие адресации с хранением адреса в энергонезависимой памяти;

•
Наличие контроля вскрытия корпуса;

•
Наличие световой индикации с возможностью управления режимом индикации;

•
Наличие защиты от ложных срабатываний при перемещении животных массой до 20 кг;

•
Рабочая дальность действия: 10–12 м в зависимости от высоты установки;

•
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения: от 0,3 до 3 м/с;

•
Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости: не менее 6°;

•
Угол обзора зоны обнаружения в вертикальной плоскости: не менее 70°;

•
Устойчивость к внешней засветке: более 8500 лк;

•
Ток потребления: не более 0,5 мА;

•
Время технической готовности: не более 60 с;

•
Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 °C;

•
Относительная влажность воздуха: до 100 % при +25 °C;

•
Степень защиты оболочки: не ниже IP54;

•
Габаритные размеры: не более 180×70×60 мм;

•
Масса: не более 0,2 кг;

•
Тип монтажа: на стене или на опорах;

•
Допустимая высота установки: от 2 до 3 м;

•
В комплекте должен быть кронштейн для регулировки зоны обнаружения и козырек для защиты от осадков.

Требования к комплектности:

•
Извещатель С2000-Пирон-Ш — 1 шт.;

•
Кронштейн;

•
Козырек;

•
Кабельный ввод;

•
Крепежные элементы, предусмотренные производителем;

•
Паспорт / этикетка / руководство по эксплуатации;

•
Заводская упаковка.
	12 шт.
	2759,83

	5.
	Удлинитель по витой паре
Назначение: удлинение USB-соединения между компьютером/контроллером и USB-устройством с использованием кабеля витой пары.

Требования:

•
Назначение: передача USB-сигнала на увеличенное расстояние по кабелю витой пары;

•
Состав комплекта: локальный передающий модуль и удаленный приемный модуль;

•
Максимальная дальность передачи USB-сигнала: до 60 м;

•
Тип соединительного кабеля между модулями: витая пара Cat5 / Cat5e / Cat6;

•
Интерфейс подключения к компьютеру: USB Type-A male;

•
Интерфейс подключения USB-устройства на удаленной стороне: USB Type-A female;

•
Интерфейс линии передачи между модулями: RJ-45;

•
Поддерживаемая спецификация USB: USB 2.0 Full Speed / Low Speed;

•
Поддерживаемые скорости USB-устройств: full-speed 12 Мбит/с и low-speed 1,5 Мбит/с;

•
Установка драйверов: не требуется;

•
Поддержка операционных систем: Windows, Mac или совместимые платформы;

•
Наличие встроенных USB-трансиверов для устойчивой передачи сигнала;

•
Наличие светодиодной индикации необходимости дополнительного внешнего питания;

•
Питание удаленного модуля: через USB, с возможностью подключения внешнего питания при необходимости;

•
Потребляемый ток: не более 20 мА;

•
Материал корпуса: пластик;

•
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C;

•
Температура хранения: от -40 до +85 °C;

•
Относительная влажность: до 80 %, без образования конденсата;

•
Габаритные размеры каждого модуля: ориентировочно 63×31×21,9 мм;

•
Масса локального модуля: не более 0,03 кг;

•
Масса удаленного модуля: не более 0,02 кг.

	10 шт.
	1993,44

	ИТОГО:
	10679,14


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Ходосок Алексей Григорьевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, +375-29-5411140;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 19.07.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 17.07.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 17.07.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
Старший офицер отдела закупок                                                     Е.С.Ситникова   
15.07.2026
