ГродМТ 220/26-ЗОИ(3П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Картридж (кассеты) со стерилизующим средством (перекиси водорода) для плазменного стерилизатора 

	[bookmark: _Hlk221623542]№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1.
	[bookmark: _Hlk221287539]Картридж (кассета) со стерилизующим средством (перекись водорода 50%) для плазменного стерилизатора RENO-S130. 
	2.1. Состав стерилянта - перекись водорода в жидкой форме.
2.2. Кассета одноразового применения: 1 кассета-1 цикл.
2.3. Объем перекиси водорода – 10 мл/кассету стерилянта.
2.4. Картридж должен подходить к плазменному стерилизатору RENO-S130.
	1 975

	2
	Картридж (кассета) со стерилизующим средством (перекись водорода 50%) для плазменного стерилизатора RENO S-30
	2.1. Состав стерилянта - перекись водорода в жидкой форме.
2.2. Кассета одноразового применения: 1 кассета-1 цикл.
2.3. Объем перекиси водорода – 10 мл/кассету стерилянта.
2.4. Картридж должен подходить к плазменному стерилизатору RENO-S30.
	200



Лот 8 Индикатор биологический для контроля паровых стерилизаторов

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Индикатор автономный биологический для контроля паровых стерилизаторов
	2.1 Биологический индикатор представляет собой пластиковую пробирку с помещенными на дно высушенными спорами бактерий.
2.2 Внутри пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду, пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищенные бактериальным фильтром.
2.3 На этикетке имеется место для записи даты стерилизации. Время инкубации составляет не более 48 часов.
2.4 Соответствует требованиям ГОСТ ISO 11138-1-2012.
2.5 Параметры:134 ˚-5 мин. температура инкубирования 37˚,55˚
	1 584



Лот 9 Индикатор биологический для контроля воздушных стерилизаторов

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Индикатор автономный биологический для контроля воздушных стерилизаторов
	2.1 Биологический индикатор представляет собой пластиковую пробирку с помещенными на дно высушенными спорами бактерий.
2.2 Внутри пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду, пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищенные бактериальным фильтром.
2.3 На этикетке имеется место для записи даты стерилизации. Время инкубации составляет не более 48 часов.
2.4 Соответствует требованиям ГОСТ ISO 11138-1-2012.
2.5 Параметры:180˚-60 мин. температура инкубирования 37˚.
	396



