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Описание предмета закупки
Услуги по изготовлению обуви

Лот №1. Туфли (полуботинки) черные - 88 пар.
Размер 38 – 2 пары, размер 39 – 3 пары, размер 40 – 3 пары, размер 41 – 9 пар, размер 42 – 19 пар, размер 43 – 28 пар, размер 44 – 9 пар, размер 45 – 10 пар, размер 46 – 5 пар.
Полуботинки (туфли) из натуральной кожи (хромового дубления) со сплошной гладкой союзкой, на боковых сторонах резинки черного цвета. 
Стелька из кожи подкладочной. 
Подошва и каблук изготавливаются из формованного синтетического материала черного цвета.

Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантийным сроком изготовителя.


Лот № 2. Сапоги (полусапоги) женские зимние черные – 4 пары.
Размер 38 – 2 пары, размер 39 – 1 пара, размер 40 – 1 пара.
Материал верха - натуральная кожа. 
Материал подкладки - натуральный, искусственный или шерстяной мех. 
Тип застежки "молния". 
Материал стельки натуральный, искусственный или шерстяной мех. 
Подошва с верхом соединены между собой клеевым, литьевым или клеепрошивным методом крепления.

Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантийным сроком изготовителя.


Лот №3. Ботинки зимние черного (защитного) цвета 
с высокими берцами - 88 пар.
Размер 38 – 2 пары, размер 39 – 3 пары, размер 40 – 3 пары, размер 41 – 9 пар, размер 42 – 19 пар, размер 43 – 28 пар, размер 44 – 9 пар, размер 45 – 10 пар, размер 46 – 5 пар.
Материал верха ботинок - натуральная кожа или натуральная кожа с водоотталкивающим эффектом. 
Материал подкладки - натуральный, искусственный или шерстяной мех. 
Тип и материал подошвы - литая, из резины, или пористой резины, или формованных материалов. 
Метод крепления низа клеевой (клеепрошивной), литьевой или рантово-клеевой. 
Низ обуви, утепленный простилкой и многослойной подложкой. 
Стелька вкладная. 
[bookmark: 195]На стельке подкладка из натурального, искусственного или шерстяного меха. 
В передней части берцев могут быть петли, крючки или блочки. 
Петли, крючки, блочки для шнурков окрашены в черный (защитный) цвет или оксидированы. 
На полуглухом или глухом клапане прокладка из натурального, искусственного или шерстяного меха. 
В носочной части усиленный подносок. 
В пяточной части жесткий задник.

Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантийным сроком изготовителя.

Лот №4. Ботинки черного (защитного) цвета 
с высокими берцами - 44 пары.
Размер 38 – 1 пара, размер 39 – 2 пары, размер 40 – 1 пара, размер 41 – 4 пары, размер 42 – 10 пар, размер 43 – 14 пар, размер 44 – 4 пар, размер 45 – 5 пар, размер 46 – 3 пар.
Материал верха ботинок - натуральная кожа или натуральная кожа в сочетании с тканью. 
Тип и материал подошвы и каблука - литая, из резины, или формованных синтетических материалов, или из износостойкой терморезины. 
Метод крепления низа клеевой (клеепрошивной), литьевой или рантово-клеевой. 
Стелька вкладная многослойная. 
[bookmark: 202]Ботинки с глухим или полуглухим клапаном. 
В передней части берцев могут быть петли, крючки или блочки. 
Петли, крючки, блочки для шнурков окрашены в черный (защитный) цвет или оксидированы. 
В носочной части усиленный подносок. 
В пяточной части жесткий задник.

Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантийным сроком изготовителя.


Лот № 6. Сапоги резиновые зеленого или защитного цвета - 88 пар.
Размер 38 – 2 пары, размер 39 – 3 пары, размер 40 – 3 пары, размер 41 – 9 пар, размер 42 – 19 пар, размер 43 – 28 пар, размер 44 – 9 пар, размер 45 – 10 пар, размер 46 – 5 пар.
Сапоги резиновые, подошва и каблук из синтетических материалов. 

Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантийным сроком изготовителя.




Лот № 7. Утепленные сапоги из поливинилхлорида 
(резиновые) – 84 пары.
Размер 38 – 2 пары, размер 39 – 3 пары, размер 40 – 3 пары, размер 41 – 9 пар, размер 42 – 17 пар, размер 43 – 26 пар, размер 44 – 9 пар, размер 45 – 10 пар, размер 46 – 5 пар.
Сапоги, утепленные из поливинилхлорида (резиновые). 
Внутри утепленные меховые чулки.

Гарантийные обязательства: в соответствии с гарантийным сроком изготовителя.
