ГродМТ 337/26-ЗОИ(П)                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода
	шт
	35


2.Технические требования:
2.1. Интродьюсеры (гибкие бужи) используются при трудных интубациях, так как их изогнутый атравматичный кончик позволяет подтверждать правильное положение бужа с помощью ощущения «трахеальных щелчков», которое возникает при продвижении по кольцам трахеи. 
2.2. Гибкий, армированный по всей длине, с разметкой для определения глубины введения.
2.3. Вентиляционный просвет для подачи кислорода во время установки или замены трубки.
2.4. В комплекте с коннектором 15 мм и соединителем для шприцев типа Luer-Lock.
2.5. Стерильный, упакован в индивидуальную упаковку. размер 15 CH, 600 мм.
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