ГродМТ 341/26-ЗОИ(2П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Инструментарий медицинский для коагулятора Soring MBC 601

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 2,5 мм со встроенным соединительным кабелем
	6 шт.

	1.2
	Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 4 мм со встроенным соединительным кабелем
	6 шт.

	1.3
	Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 4 мм 
	12 шт.

	1.4
	Монополярный режущий электрод-нож прямой (короткий) для разъема 4 мм 
	12 шт.

	1.5
	Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 2,5 мм 
	12 шт.

	1.6
	Монополярный режущий электрод-игла прямой (короткий) для разъема 2,5 мм 
	12 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1
	Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 2,5 мм со встроенным соединительным кабелем

	
	Рукоятка с кнопками управления (2 режима: коагуляция и резание)

	
	Длина кабеля не менее 3 м

	
	Совместимость с имеющимся в операционном блоке коагулятором Soring MBC 601

	2.2
	Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 4 мм со встроенным соединительным кабелем

	
	Рукоятка с кнопками управления (2 режима: коагуляция и резание)

	
	Длина кабеля не менее 3 м

	
	Совместимость с имеющимся в операционном блоке коагулятором Soring MBC 601

	2.3
	Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 4 мм

	
	Рабочая длина не менее 14 см

	
	Форма электрода – прямой нож

	2.4
	Монополярный режущий электрод-нож прямой (короткий) для разъема 4 мм

	
	Рабочая длина не менее 14 см

	
	Форма электрода – прямой нож

	2.5
	Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 2,5 мм 

	
	Рабочая длина не менее 14 см

	
	Форма электрода – прямой нож

	2.6
	Монополярный режущий электрод-игла прямой (короткий) для разъема 2,5 мм

	
	Рабочая длина не менее 14 см

	
	Форма электрода – прямой нож




