Приложение 4 к аукционным документам №А599-07/261


Мусоровоз с задней загрузкой. 

Автомобиль должен соответствовать следующим техническим требованиям (техническое задание):
                                
Технические характеристики

	Общие данные

	Тип автомобиля
	мусоровоз 

	Тип загрузки отходов
	задний

	Полная масса, кг
	не более 21 000

	Масса загружаемых отходов
	не менее 7000

	Тип перевозимых отходов
	твердые коммунальные отходы (ТКО), крупногабаритные отходы (КГО)

	Шасси

	Колесная формула
	4х2

	Тип двигателя
	дизельный

	Мощность двигателя, л.с.
	не менее 235

	Экологический класс
	не ниже пятого

	Тип кабины
	малая (без спального места), количество мест не менее 2 (водитель + пассажир)

	Вместимость топливного бака, л
	не менее 300

	Навесное оборудование

	Вместимость кузова (бункера), м3
	не менее 18

	Режимы работы прессующего механизма
	ручной, п/автомат, автомат

	Коэффициент уплотнения мусора
	не менее 6,5

	Тип привода основных рабочих органов
	гидравлический

	Захват-опрокидыватель для контейнеров стандарта EN-840 (0,12-1,1м3)
	в наличии

	Грузоподъемность опрокидывателя, кг
	не менее 700

	Форма кузова - прямоугольно-эллиптическая (боковые стенки кузова, крыша и днище имеют сферическую форму, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, содержащейся в отходах)
	в наличии

	Форма выталкивающей плиты, повторяющая форму кузова (бункера) с компенсационными пластинами, регулирующими зазор между выталкивающей плитой и стенками бункера
	в наличии

	Расположение направляющих выталкивающей плиты – на стенках кузова выталкивающая плита движется по двум направляющим, расположенным выше дна кузова на фторопластовых ползунах, что исключает ее промерзание и заклинивание
	в наличии

	Трубопроводы оборудования должны быть изготовлены из оцинкованных труб стандарта DIN
	в наличии

	Автоматическая фиксация борта в опущенном состоянии
	в наличии

	Привод рамки встречающего механизма контейнеров
	пневматический либо механический

	Звуковой сигнал заднего хода
	в наличии

	Освещение рабочей зоны
	в наличии

	Органы управления

	Управление приводом отбора мощности
	из кабины водителя

	Пульт переключения основных режимов работы оборудования (ручной, п/автомат, автомат)
	в наличии

	Комплектация

	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке
	в наличии

	Цвет навесного оборудования (бункера)
	зеленый

	Цвет кабины шасси
	зеленый либо белый

	Видеокамера заднего вида
	в наличии

	Гарантийное и сервисное обслуживание

	Сервисный центр, обслуживающий навесное оборудование
	на территории Республики Беларусь

	Сервисный центр, обслуживающий шасси
	на территории Республики Беларусь

	Гарантия на шасси
	в соответствии с гарантией завода-производителя

	Гарантия на навесное оборудование
	в соответствии с гарантией завода-производителя



Автомобиль должен быть новым (не бывшем в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, в котором не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Участник обязан предоставить техническое описание предлагаемого автомобиля, из которого можно определить соответствие технических характеристик каждому из пунктов технического задания.


Гарантия: 
- гарантия на навесное оборудование в соответствии с гарантией завода-производителя;
- гарантия на шасси в соответствии с гарантией завода-производителя;
- наличие на территории Республики Беларусь сервисного центра, осуществляющего гарантийное и техническое обслуживание навесного оборудования;
- наличие на территории Республики Беларусь сервисного центра, осуществляющего гарантийное и техническое обслуживание шасси.

