ГродМТ 358/26-ЗОИ(П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.


Лот 1 Фреза HI – LINE XS (или аналог) для краниотома (моторной системы microspeed uni)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Фреза HI-LINE XS (или аналог) 
	шт.
	40

	2
	Фреза HI-LINE XS (или аналог) 
	шт.
	40

	3
	Фреза сменная 
	шт.
	30


2.Технические требования:
2.1.1. Фреза HI-LINE XS (или аналог) для краниотома спиралевидная,тип 2 
2.1.2 Фреза HI-LINE XS (или аналог) для краниотома спиралевидная,тип 3 2.1.3 Фреза сменная для моторной системы microspeed uni (GB302RGB303RGB307R)
2.1.4 Должны быть совместимы с моторной системой microspeed uni производства компании Aesculap AG (Германия) 
2.1.5Наличие твердосплавных ставок.
2.1.6 Должны быть стерильные или многоразового использования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарнопротивоэпидемического режима МЗ РБ;

Лот 2 Бур HI – LINE XS ROSEN (или аналог)

     1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бур HI-LINE XS ROSEN (или аналог)
	шт.
	10

	2
	Бур HI-LINE XS ROSEN (или аналог) 
	шт.
	25

	3
	Бур HI-LINE XS ROSEN (или аналог) 
	шт.
	20

	4
	Бур HI-LINE XS ROSEN (или аналог) 
	шт.
	20

	5
	Бур HI-LINE XS (или аналог)  
	шт.
	5

	6
	Бур HI-LINE XS (или аналог)  
	шт.
	5

	7
	Бур HI-LINE XS (или аналог)  
	шт.
	5

	8
	Бур HI-LINE XS (или аналог)  
	шт.
	5


2 Технические требования:
2.1.1. Бур HI-LINE XS ROSEN, (или аналог) тип 3, диаметр 3.1 мм
2.1.2 Бур HI-LINE XS ROSEN, (или аналог) тип 3, диаметр 4.0 мм
2.1.3 Бур HI-LINE XS ROSEN, (или аналог) тип 3, диаметр 5.0 мм
2.1.4 Бур HI-LINE XS ROSEN, (или аналог) тип 3, диаметр 6.0 мм
2.1.5 Бур HI-LINE XS (или аналог) алмазный, тип 3, диаметр 3.1 мм
2.1.6 Бур HI-LINE XS (или аналог) алмазный, тип 3, диаметр 4.0 мм
2.1.7 Бур HI-LINE XS (или аналог) алмазный, тип 3, диаметр 5.0 мм
2.1.8 Бур HI-LINE XS (или аналог) алмазный, тип 3, диаметр 6.0 мм
2.1.9Должны быть совместимы с моторной системой microspeed uni производства компании   Aesculap AG (Германия) 
2.1.10Наличие твердосплавных ставок.
2.1.11Должны быть стерильные или многоразового использования, подвергаться      многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;

Лот 3 Крепление для фрез, с хвостиком HUDSON (или аналог)
     1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Крепление для фрез, с хвостиком HUDSON (или аналог) 
	шт.
	10


2 Технические требования:
2.1.1Крепление для фрез, с хвостиком HUDSON (или аналог) 9/12 мм
2.1.2Должны быть совместимы с моторной системой microspeed uni производства компании   Aesculap AG (Германия) 
2.1.3Наличие твердосплавных ставок.
2.1.4 Должны быть стерильные или многоразового использования, подвергаться      многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и  автоклавированию  в  соответствии  с  требованиями санитарно-противоэпидемического режима МЗ РБ;

Лот 4 Лезвие к дерматому

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Лезвие к дерматому 
	шт
	120


 2. Технические требования:
    - стерильные, в двойной индивидуальной упаковке;
    - одноразовые; 
    -10 шт. в уп. – 12 упаковок;
    -должны быть совместимы с дерматомами производства компании   Aesculap AG(Германия).
     - размер лезвий составляет 81 х 18.75 (±0,5мм), кат. № GB228R или аналог

Лот 5 Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 873 (или аналог)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:                                             
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Технические требования
	Кол-во, шт

	1.1.
	Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог)
	 1. Рабочая длина - 35±1 мм,
 2. Ширина лезвия – 8-10мм. 
 3. Толщина лезвия – 0,8-0,9 мм.

	2


	1.2.

	Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог)
	 1. Рабочая длина - 50±1 мм,
 2. Ширина лезвия – 8-10мм. 
 3. Толщина лезвия – 0,8-0,9 мм.

	5


	1.3.
	Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог)
	 1. Рабочая длина – 50-60 мм,
 2. Ширина лезвия – 19-20мм. 
 3. Толщина лезвия – 0,9-1мм.

	8


	1.4.
	Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог)
	 1. Рабочая длина – 50-60 мм,
 2. Ширина лезвия – 23-26 мм. 
 3. Толщина лезвия – 0,9-1 мм.

	3




2. Технические требования:
2.1. Плоский хирургический режущий инструмент, изготовленный, как правило, из высококачественной нержавеющей стали, с зубчатой режущей кромкой. Предназначен для разрезания костных тканей в процессе ортопедических операций.
2.2. *Предназначенный для крепления в пилу осциллирующую «Aesculap GA» артикул GA 873. 
2.3. Многоразового использования.
2.4. Зубцы должны располагаться по дуге на дистальном конце и ориентированы строго вовне. 
2.5. Рабочая длина, ширина лезвия, толщина лезвия – см . таблицу 1
2.6.  Наличие градуировки длины для определения глубины пропила. 
2.7. Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки. 
2.8. Наименование на упаковке на русском языке для идентификации.
2.9. Материал - сталь. 
2.10. Крепление: П-образное с двумя направляющими.
2.11.* Должна быть обеспечена совместимость с осциллирующей пилой «Aesculap GA» артикул GA 873, имеющейся у заказчика.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Лот 6 Лезвие для дерматома WAGNER (или аналог)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Лезвие для дерматома WAGNER (или аналог)
	шт
	60


2. Технические требования:
2.1. Предназначены для срезания кожного трансплантата.  
2.2. Изготовлены из высококачественной стали.
2.3. Однократного использования.
2.4. *Лезвия должны быть обязательно адаптированы к дерматому Аcculan 3Ti GA670, 2013 года выпуска.
2.5. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, на которой нанесена вся информации об изделии.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Стерильно. 

Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Лот 7 Пластины к перфоратору кожного лоскута

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Пластины к перфоратору кожного лоскута
	шт
	20


2. Технические требования:
2.1. *Для использования к перфоратору кожного лоскута Aesculap BA720R.
2.2. Коэффициент 1:1.5.
2.3. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, на которой нанесена вся информации об изделии.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Стерильно.     
  
Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Лот 8 Материалы расходные к системе моторной хирургической

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Описание.
	Кол-во

	1.
	Материалы расходные к системе моторной хирургической: наконечник прямой 
	1

	2.
	Материалы расходные к системе моторной хирургической: наконечник угловой  
	1



2.Технические требования:
	1.Наконечник прямой
	Наконечник прямой, предназначен для работы с электродвигателем фирмы Nouvag, длина вставляемого инструмента 70мм ± 5 мм.

	2.Наконечник угловой 
	Наконечник угловой, предназначен для работы с электродвигателем фирмы Nouvag, длина вставляемого инструмента 70мм ± 5 мм.



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): возможность использования и совместимости с имеющейся в операционном блоке системой моторной хирургической Highsurg 30 фирмы Nouvag 

